3

3.2 Определение Z1, W1, и сечения провода обмотки

3.2.1 Возможное число пазов статора:

- максимальное

3.14 * 0,425 / 0,017 = 79;

- минимальное

3.14 * 0,425 / 0,022 = 61,

где зубцовые деления статора: 0,022 и 0,017 соответственно наибольший и наименьший размер зубцового деления статора (рисунок 6-16 [1]).

3.2.2 Для дальнейших расчетов принято 72 с учетом рекомендаций табл. 6-15[1] и возможности применения листа железа статора серийного АД.

3.2.3 Число проводников на полюс и фазу

72 / ( 2 * 3 * 3 ) = 4.

3.2.4 Зубцовое деление статора

3.14 * 0,425 / ( 2 * 3 * 3 * 4 ) = 0,0185 .

3.2.5 Ток статора

132000 / ( 3 * 380 * 0,88 * 0,92 ) = 143,021 ,

где 380 - номинальное фазное напряжение.

3.2.6 Выбрана двухслойная обмотка статора, которую имеет серийный двигатель.

3.2.7 Шаг обмотки по пазам

0,833 * 72 / ( 2 * 3 ) = 9,996.

Принято 10.

3.2.8 Уточнение обмоточного коэффициента

1 * 0,958 * 0,966 = 0,925

где 1 - коэффициент скоса;

sin( 3.14 / ( 2 * 3) ) / (4 * sin ( 3.14 / ( 2 * 3 * 4 ) ) ) = 0,958- коэффициент распределения;

sin ( 3.14 * 10 / ( 2 * 12 ) ) = 0,966 – коэффициент укорочения.

3.2.9 Число эффективных проводников в пазу (предварительно, для а=1)

3.14 * 0,425 * 51440,53 / (143,021 * 72 ) = 6,61.

3.2.10 Количество параллельных ветвей обмотки статора

3.

3.2.11 Число эффективных проводников в пазу

3 * 20 = 20.

Принято 20.

3.2.12 Число последовательных витков в фазе

20 * 72 / ( 2 *3 * 3 ) = 80.

3.2.13 Уточненное значение линейной нагрузки

2 * 143,021 * 80 * 3 / ( 3.14 * 0,425 ) = 51440,53 .

3.2.14 Величина магнитного потока

0,98 * 380 / ( 4 * 1,11 * 80 * 0,925 * 50 ) = 0,0227 ,

где 1.11 – коэффициент формы поля, представляющий собой отношение действующего значения индукции к среднему значению.

3.2.15 Уточненное значение индукции в воздушном зазоре

3 * 0,0227 / ( 0,425 * 0,19 ) = 0,843 .

3.2.16 Предварительная плотность тока

260000000000 / 51440,53 = 5054380,243 .

где - теплофактор из зависимости [2].

3.2.17 Сечение эффективного проводника (предварительно)

143,021 / ( 3 * 5054380,243 ) = 9,43^-06 .

3.2.18 Число элементарных проводников

2.

3.2.19 Сечение элементарного проводника

9,43^-06 / 2 = 4,72^-06 .

3.2.20 Обмотка статора выполняется круглым проводом марки ПЭТМ с размерами:

- диаметр провода без изоляции 0,0025 ;

- диаметр изолированного провода 0,0026 ;

- сечение элементарного проводника 4,91^-06 ;

- сечение эффективного проводника 9,82^-06 .

3.2.21 Плотность тока в обмотке статора

143,021 / (3 * 4,91^-06 * 2 * 10^-6) = 4854738,458 .