3

3.6 Параметры рабочего режима

3.6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора

2,17^-08 * 274,289 / (9,51^-06 * 3) = 0,209 ,

где 1,143 * 240 = 274,289 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,19 +0,381) = 1,143 - средняя длина витка;

0,19 - активная длина проводника обмотки;

1,4 * 0,258 + 2 * 0,01 =

0,381 - длина лобовой части;

1,4 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,5 - частей, табл. 6-19 [1];

0,01 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (0,833) * (0,425 + 0,0683) / (2

* 3) = 0,258 - средняя ширина катушки;

0,5 * 0,258 + 0,01 = 0,139 - длина

вылета лобовой части катушки.

3.6.2 Относительное значение активного сопротивления

0,209 * 143,021 / 380 = 0,0787.

3.6.3 Активное сопротивление фазы обмотки poтора

4,65^-08 * 20,555 / (0) = бесконечность ,

где 0,685 * 30 = 20,555 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,19 +0,153) = 0,685 - средняя длина витка;

0,19 - активная длина проводника обмотки;

1,4 * 0,0947 + 2 * 0,01 =

0,153 - длина лобовой части;

1,4 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,5 - частей, табл. 6-19 [1];

0,01 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (0,833) * (0,425 + 0,0683) / (2 * 3) = 0,0947 - средняя ширина катушки;

0,5 * 0,0947 + 0,01 = 0,0573 - длина

вылета лобовой части катушки.

3.6.4 Приведённое активное сопротивление фазы ротора к числу витков обмотки статора

бесконечность * (7,735) ^2 = бесконечность .

3.6.5 Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

бесконечность * 143,021 / 380 = бесконечность .

3.6.6 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора

15.8 * 50 / 100 * (240 / 100)^2 * 0,19 / (3 * 4) * (2,425 + 1,711 + 6,097) = 7,373 .

где 0,0598 / (3 * 0,0163) * 1 + (0 / 0,0163 + 3 * 0,00632 / (0,0163 + 2 * 0,0037) + 0,0015 / 0,0037) * 1 = 2,425 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

(0,0163 - 0,0037) / 2 = 0,00632 - высота паза, заполненая проводниками;

1 и 1 - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 4 / 0,19 * (0,381 - 0.64 * 1 * 12) = 1,711 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

1 - коэффициент укорочения шага;

0,0185 / (12 * 0,0003 * 0) * 1,454 =

6,097- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * 1 * 1 - 0,925^2

* (0,0148 / 0,0185)^2 = 1,454;

3.6.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора в относительных единицах

7,373 * 143,021 / 380 = 2,775.

3.6.8 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора

15.8 * 50 / 100 * (240 / 100)^2 * 0,19 / (3 * 4) * (2,494 + 1,365 + 4,871) = 0,0786 .

где 0,0392 / (3 * 0) * 1 + (0,0012 / 0 + 3 * 0,0025 / (0 + 2 * 0,0015) + 0,0006 / 0,0015) * 1 = 2,494 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

(0,0392 – 0,0016) / (3 * 0,00926) * 1 + (0,0012 / 0,00926 + 3 * 0,0025 / (0,00926 + 2 * 0,0015) + 0,0006 / 0,0015) * 1 = 2,494

0,0392 / (3 * 0) * 1 + (0,785 – 0,0015 / (2 * 0) + 0,0012 / 0 + 0,0006 / 0,0015) * 1 = 2,494

по рисунку 6-38[1] и таблице 3-11[1]:

- ;

- 0,0025;

- ;

- 2 * 0,0188 + Raschet.PrmFzn.h0;

1 и 1 - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 5 / 0,19 * (0,153 - 0.64 * 0 * 15) = 1,365 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

0 - коэффициент укорочения шага;

0,0148 / (12 * 0,0003 * 0) * 1,454 =

4,871- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * 1 * 1 - 0,957^2

* (0,0148 / 0,0185)^2 = 1,454;

3.6.9 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, приведенное к числу витков статора

0,0786 * (7,735) ^2 = 4,704 .

3.6.10 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора в относительных единицах

4,704 * 143,021 / 380 = 2,775.

3.6.11

380 / 0 – 7,373 = 23,58

23,58 * 143,021 / 380 = 8,875

0 / (3 * Sqr(0)) = 0

0 * 143,021 / 380 = 0