3

3.6 Параметры рабочего режима

3.6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора

2,17^-08 * 78,942 / (9,82^-06 * 3) = 0,0583 ,

где 0,987 * 80 = 78,942 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,19 +0,303) = 0,987 - средняя длина витка;

0,19 - активная длина проводника обмотки;

1,4 * 0,202 + 2 * 0,01 =

0,303 - длина лобовой части;

1,4 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,5 - частей, табл. 6-19 [1];

0,01 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (0,833) * (0,425 + 0,0393) / (2

* 3) = 0,202 - средняя ширина катушки;

0,5 * 0,202 + 0,01 = 0,111 - длина

вылета лобовой части катушки.

3.6.2 Относительное значение активного сопротивления

0,0583 * 143,021 / 380 = 0,0219.

3.6.3 Активное сопротивление фазы обмотки poтора

2,44^-08 * 61,799 / (4,91^-06) = 0,307 ,

где 1,144 * 54 = 61,799 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,19 +0,382) = 1,144 - средняя длина витка;

0,19 - активная длина проводника обмотки;

1,4 * 0,202 + 2 * 0,05 =

0,382 - длина лобовой части;

1,4 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,5 - частей, табл. 6-19 [1];

0,05 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (0,423 - 0,038) * 1 / (2 * 3) = 0,202 - средняя ширина катушки;

0,5 * 0,202 + 0,05 = 0,151 - длина вылета лобовой части катушки.

3.6.4 Приведённое активное сопротивление фазы ротора к числу витков обмотки статора

0,307 * (Raschet.PrmFzn.Vi) ^2 = 0,63 ,

где 3 * (80 * 0,925 )^2 / (3 * (54 * 0,957)^2) = 2,05.

3.6.5 Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

0,63 * 143,021 / 380 = 0,237 .

3.6.6 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора

15.8 * 50 / 100 * (80 / 100)^2 * 0,19 / (3 * 4) * (1,844 + 1,323 + 1,716) = 0,391 ,

где 0,0339 * 0,906 / (3 * 0,0102) + (0 / 0,0102 + 3 * 0,00325 / (0,0102 + 2 * 0,0037) + 0,0015 / 0,0037) * 0,875 = 1,844 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

(0,0102 - 0,0037) / 2 = 0,00325 - высота паза, заполненая проводниками;

0;

0,0345 - 2 * 0,0003 = 0,0339;

0.25 * (1 + 3 * 0,875) = 0,906 и 0.25 * (1 + 3 * 0,833) = 0,875 - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 4 / 0,19 * (0,303 - 0.64 * 0,833 * 0,222) = 1,323 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

0,833 - коэффициент укорочения шага;

0,0185 / (12 * 0,0009 * 1,142) * 1,142 =

1,716- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * 1 * 0,906 - 0,925^2

* (0,0164 / 0,0185)^2 = 1,142;

3.6.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора в относительных единицах

0,391 * 143,021 / 380 = 0,147.

3.6.8 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора

15.8 * 50 / 100 * (54 / 100)^2 * 0,19 / (3 * 4,5) * (2,276 + 1,936 + 2,023) = 0,202 .

где 0,19 – 0,5 * 0 * 0 = 0,19 ;

0,033 / (3 * 0,00803) * 0,906 + (0,785 – 0,002 / (2 * 0,00803) + 0 / 0,00803 + 0,00075 / 0,002) * 1 = 2,276;

по рисунку 6-38[1] и таблице 3-11[1]:

- 0,00803 / 2 = 0,00402;

- 0;

- 0,038 – 0,00075 – 0,00803 / 2 - 0,00247 / 10 = 0,033;

0.25 * (1 + 3 * 1) = 0,906 и - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 4,5 / 0,19 * (0,382 - 0.64 * 1 * 0,221) = 1,936 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

3,14 * 0,423 / (2 * 3) = 0,221;

1 - коэффициент укорочения шага;

0,0164 / (12 * 0,0009 * 1,142) * 1,52 =

2,023- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

0,022 * 4,5^2 + 2 - 0,957^2 * (1 + 0,01)= 1,52.

3.6.9 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, приведенное к числу витков статора

0,202 * (2,05) ^2 = 0,414 .

3.6.10 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора в относительных единицах

0,414 * 143,021 / 380 = 0,156.