3

3.7 Расчет потерь

3.7.1 Основные потери в стали

1,75 * (50 / 50)^1,4 * (1,6 * 1,506^2 * 5,658 + 1,8 * 1,829^2 * 2,534) = 62,665 ,

где 1,6 и 1,8 - коэффициенты, учитывающие механическую обработку и неравномерность распределения магнитного потока соответственно в ярме и зубцах [1];

1,75 - удельные потери в стали марки _2013;

3.14 * (0,191 – 0,0134) * 0,0134 * 0,1 * 0,97 * 7800 = 5,658 - масса ярма статора;

0,0161 * 0,00385 * 54 * 0,1 * 0,97 * 7800 = 2,534 - масса зубцов статора;

- удельная масса стали.

3.7.2 Поверхностные потери в роторе

127,666 * (0,00809 – 0,0015) * 51 * 0,1 = 4,293 ,

где 0.5 * 1,8 * (54 * 1000 / 10000)^1.5 * (0,438 * 0,00768 * 10^3)^2 = 127,666 - удельные потери;

0,33 * 1,49 * 0,89 = 0,438 - амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре;

0,33 – коэффициент, зависяший от соотношения ширины шлица статора к воздушному зазору, рисунок 6-41 [1];

1,8 – коэффициент, учитывающий влияние обработки поверхности головок зубцов ротора, [1].

3.7.3 Пульсационные потери в зубцах ротора

0.11 * (54 * 1000 * 0 / 1000)^2 * 3,243 = 0

где 0 * 0,0003 * 1,8 / (2 * 0,00809) = 0 - амплитуда пульсации индукции в среднем сечении зубцов ротора;

51 * 0,0204 * 0,00413 * 0,1 * 0,97 * 7800 = 3,243 - масса стали зубцов ротора.

3.7.4 Поверхностные потери в статоре

89,653 * (0,00768 - 0,003) * 54 * 0,1 = 2,265 ,

где 0.5 * 1,5 * (51 * 1000 / 10000)^1.5 * (0,398 * 0,00809 * 10^3)^2 = 89,653 - удельные потери;

0,3 * 1,49 * 0,89 = 0,398 - амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре;

0,3 – коэффициент, зависяший от соотношения ширины шлица статора к воздушному зазору, рисунок 6-41 [1];

1,5 – коэффициент, учитывающий влияние обработки поверхности головок зубцов ротора, [1].

3.7.5 Пульсационные потери в зубцах статора

0.11 * (51 * 1000 * 0 / 1000)^2 * 2,534 = 0 ,

где 0 * 0,0003 * 1,829 / (2 * 0,00768) = 0 - амплитуда пульсации индукции в среднем сечении зубцов ротора;

0,0161 * 0,00385 * 54 * 0,1 * 0,97 * 7800 = 2,534 - масса стали зубцов ротора.

3.7.6 Сумма добавочных потерь в стали

0 + 0 + 2,265 + 4,293 = 6,558 .

3.7.7 Полные потери в стали

62,665 + 6,558 = 69,222 .

3.7.8 Механические потери

1,052 * (1000 / 10)^2 * 0,191^4 = 13,997 ,

где 1,052 - коэффициент [1].

3.7.9 Добавочные потери при номинальном режиме

0.005 * 3000 / 0,81 = 18,519 .

3.7.10 Ток холостого хода

(0,277^2 + 3,617^2)^1/2 = 3,628 ,

где (69,222 + 13,997 + 99,784) / (3 * 220) = 0,277 - активная составляющая тока холостого хода;

3 * 3,617^2 * 2,542 = 99,784 - электрические потери в статоре при холостом ходе.

3.7.11 Коэффициент мощности при холостом ходе

0,277 / 3,628 = 0,0764.