3

3.10 Тепловой и вентиляционный расчет

3.10.1 Превышение температуры внутренней поверхности сердечника статора над температурой воздуха внутри двигателя

0,19 * (265,161 + 106,072) / (3.14 * 0,132 * 0,125 * 84) = 16,225 ,

где 0,19 - коэффициент, учитывающий потери передающиеся в окружающую среду (таблица 6-30 [1]);

1,15 * 467,507 * 2 * 0,125 / 0,507 = 265,161 - электрические потери в пазовой части;

1,15 - коэффициент увеличения потерь по рекомендациям [1];

84 - коэффициент теплоотдачи с поверхности (графики 6-59..6-61

[1]).

3.10.2 Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки

265,161 / (54 * 0,042 * 0,125) * (0,0003 / 0,16 + (0,00572 + 0,00395) / (16 * 1,38)) = 2,165 ,

где 2 * 0,0162 + 0,00572 + 0,00395 = 0,042 - расчетный периметр поперечного сечения паза статора

0,16 - средняя эквивалентная теплопроводность пазовой изоляции (см. рекомендации [1])

1,38 - коэффициент теплопроводности внутренней изоляции катушки (рис. 6-62 [1]).

3.10.3 Перепад температуры по толщине лобовых частей

272,472 / (2 * 54 * 0,042 * 0,128) * 0,0162 / (12 * 1,38) = 0,456 ,

где 0,042 - расчетный периметр условной поверхности охлаждения лобовой части одной катушки;

1,15 * 467,507 * 2 * 0,128 / 0,507 = 272,472 - электрические потери в лобовой части.

3.10.4 Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей над температурой воздуха внутри двигателя

0,19 * 272,472 / ( 2 * 3.14 * 0,132 * 0,0487 * 84) = 15,273 .

3.10.5 Cреднее превышение температуры обмотки статора над температурой воздуха внутри двигателя

(16,225 + 2,165) * 2 * 0,125 / 0,507 + (0,456 + 15,273) * 2 * 0,128 / 0,507 = 17,042 .

3.10.6 Превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой окружающей среды

701,556 / (0,525 * 21) = 63,631 ,

где 1014,852 - (1 - 0,19) * (265,161 + 106,072) – 0.9 * 13,997 = 701,556 - сумма потерь отводимых внутри двигателя;

911,306 + (1,15 - 1) * (467,507 + 222,796) = 1014,852 - сумма потерь;

467,507 + 222,796 + 24,39 + 182,616 + 13,997 = 911,306 - сумма всех потерь в двигателе при номинальном режиме и расчетной температуре;

3 * 9,156^2 * 1,859 = 467,507 - электрические потери в статоре;

3 * (7,526)^2 * 1,311 = 222,796 - электрические потери в роторе;

(3.14 * 0,191 + 8 * 0,22) * (0,125 + 2 * 0,0487) = 0,525 - эквивалентная поверхность охлаждения корпуса;

0,22 - условный периметр поперечного сечения

21 - ребер станины (рис. 6-63 [1]).

3.10.7 Требуемый для охлаждения расход воздуха

2,488 * 701,556 / ( 1100 * 63,631 ) = 0,0249 ,

где 1,8 * (1000 * 0,191 / 100)^1/2 = 2,488- коэффициент, учитывающий изменение условий охлаждения;

1,8- эмпирический коеффициент по рекомендациям [1].

3.10.8 Расход воздуха, обеспечиваемый наружным вентилятором

0.6 * 0,191^3 * 1000 / 100 = 0,0418 .

3.10.9 Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой окружающей среды

17,042 + 63,631 = 80,672 .