Расчет пусковых характеристик при s=1

{PuskX2.s()}

Коэффициент насыщения

1.1 + 0.3 * {PuskX2.s()}= {PuskX2.Kнас()}

Высота стержня в пазу

{if KZ.ТипПаза eq закрытый}

({KZ.hп2} – {KZ.hш2} – {KZ.hш2_})= {PuskX2.hс()}

{/if}

{if KZ.ТипПаза eq полузакрытый}

({KZ.hп2} – {KZ.hш2})= {PuskX2.hс()}

{/if}

Ширина стержня и ширина паза

{PuskX2.bс()}

Приведенная высота стержня

2 * 3.14 * {PuskX2.hс()} * ({PuskX2.bс()} / {KZ.b1р} * {PuskX2.f2()} / {PuskX2.ρcΘ()} * 10^-7)^1/2 = {PuskX2.ξ()}

Из зависимости :

{PuskX2.φ()}

Коэффициент демпфирования

{PuskX2.kд()}

Глубина проникновения тока

{PuskX2.hс()} / (1 + {PuskX2.φ()})= {PuskX2.hr()}

Функция

{PuskX2.φkr()}

{KZ.b1р} - ({KZ.b1р} – {KZ.b2р}) / {KZ.h1р} * ({PuskX2.hr()} – {KZ.b1р} / 2)= {PuskX2.br()}

3,14 * ({KZ.b1р})^2 / 8 + ({KZ.b1р} + {PuskX2.br()}) / 2 * ({PuskX2.hr()} – {KZ.b1р} / 2)= {PuskX2.qr()}

Коэффициент

{KZ.qс} / {PuskX2.qr()}={PuskX2.kr()}

Коэффициент общего увеличения сопротивления фазы ротора под влиянием эффекта вытеснения тока

1 + {Prm.rс} / {Prm.r2} * ({PuskX2.kr()} - 1)= {PuskX2.KR()}

Активное сопротивление фазы обмотки ротора с учетом вытеснения будет равно

{Prm.r2_} * {PuskX2.KR()}= {PuskX2.r2ξ_()}

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния с учетом эффекта вытеснения

{if KZ.ТипПаза eq закрытый}

(({Prm.h1пр} / (3 * {KZ.b1р})) * (1 - (3.14 * ({KZ.b1р})^2) / (8 * {KZ.qс}))^2 + 0.66 – {KZ.bш2} / (2 * {KZ.b1р})) * {PuskX2.kд()} + {KZ.hш2} / {KZ.bш2} + 1.12 * ({KZ.hш2_} * 10^6) / (6.5 * {KZ.I2н})= {PuskX2.λп2ξ()}

{/if}

{if KZ.ТипПаза eq полузакрытый}

(({Prm.h1пр} / (3 * {KZ.b1р})) * (1 - (3.141592 * ({KZ.b1р})^2) / (8 * {KZ.qс}))^2 + 0.66 – {KZ.bш2} / (2 * {KZ.b1р})) * {PuskX2.kд()} + {KZ.hш2} / {KZ.bш2}= {PuskX2.λп2ξ()}

{/if}

Коэффициент учитывающий изменение индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора от действия эффекта вытеснения тока

( {PuskX2.λп2ξ()} + {Prm.λл2} + {Prm.λд2}) / ({Prm.λп2} + {Prm.λл2} + {Prm.λд2})= {PuskX2.Kx()}

Индуктивное сопротивление обмотки ротора с учетом эффекта вытеснения

{Prm.x2_} * {PuskX2.Kx()}= {PuskX2.x2ξ_()}

Ток статора, соответствующий расчетному режиму, без учета насыщения

{St1.U1н} / ( ({Prm.r1} + {PuskX2.r2ξ_()} / {PuskX2.s()})^2 + ({Prm.x1} + {PuskX2.x2ξ_()} / {PuskX2.s()})^2)^1/2= {PuskX2.I2п_зад()}

Средняя МДС обмотки, отнесенная к 1 пазу обмотки статора

0.7 * {PuskX2.Kнас()} * {PuskX2.I2п_зад()} * {St2.Uп} * ({Prm.Kβ_} + {St2.Kу1} * {St2.Kоб1} * {St2.Z1} / {KZ.Z2}) / {St2.a1}= {PuskX2.Fпср()}

Коэффициент

0.64 + 2.5 * ({KZ.δ} / ({St2.t1} + {KZ.t2}))^2= {PuskX2.CN()}

Фиктивная индукция потока рассеяния в воздушном зазоре

{PuskX2.Fпср()} * 10^-6 / (1.6 * {KZ.δ} * {PuskX2.CN()})={PuskX2.Bфδ()}

Из зависимости находим коэффициент

{PuskX2.χδ()}

Дополнительное раскрытие паза статора

({St2.t1} – {St3.bш1}) * (1 - {PuskX2.χδ()})={PuskX2.c1()}

Вызванное насыщением от полей рассеяния уменьшение коэффициента проводимости рассеяния

({St3.hш1} + 0.58 * {Prm.h1пс}) * {PuskX2.c1()} / ({St3.bш1} * ({PuskX2.c1()} + 1.5 * {St3.bш1}))= {PuskX2.Δλп1нас()}

Дополнительное раскрытие паза ротора

({KZ.t2} – {KZ.bш2}) * (1 - {PuskX2.χδ()})={PuskX2.c2()}

Уменьшение коэффициента проводимости для паза ротора

{KZ.hш2} * {PuskX2.c2()} / ({KZ.bш2} * ({KZ.bш2} + {PuskX2.c2()}))={PuskX2.Δλп2нас()}

Уменьшение коэффициента магнитной проводимости пазового рассеяния при насыщении для статора

{Prm.λп1} - {PuskX2.Δλп1нас()}={PuskX2.λп1нас()}

Уменьшение коэффициента магнитной проводимости пазового рассеяния при насыщении для ротора

{PuskX2.λп2ξ()} - {PuskX2.Δλп2нас()}={PuskX2.λп2ξнас()}

Уменьшение коэффициента проводимости дифференциального рассеяния при насыщении участков зубцов статора

{Prm.λд1} * {PuskX2.χδ()}={PuskX2.λд1нас()}

Уменьшение коэффициента проводимости дифференциального рассеяния при насыщении участков зубцов ротора

{Prm.λд2} * {PuskX2.χδ()}={PuskX2.λд2нас()}

Индуктивное сопротивление обмотки статора с учетом насыщения

{Prm.x1} * ({PuskX2.λп1нас()} + {PuskX2.λд1нас()} + {Prm.λл1}) / ({Prm.λп1} + {Prm.λд1} + {Prm.λл1})= {PuskX2.x1нас()}

Индуктивное сопротивление обмотки ротора с учетом насыщения

{Prm.x2_} * ({PuskX2.λп2ξнас()} + {PuskX2.λд2нас()} + {Prm.λл2}) / ({Prm.λп2} + {Prm.λд2} + {Prm.λл2})= {PuskX2.x2ξнас_()}

Индуктивное сопротивление взаимной индукции

{RabX2.x12} * {Mgn.Fц} / {Mgn.Fδ}= {PuskX2.x12п()}

Коэффициент

1 + {PuskX2.x1нас()} / {PuskX2.x12п()}={PuskX2.c1пнас()}

{Prm.r1} + {PuskX2.c1пнас()} * {PuskX2.r2ξ_()} / {PuskX2.s()}= {PuskX2.aп()}

{PuskX2.x1нас()} + {PuskX2.c1пнас()} * {PuskX2.x2ξнас_()}= {PuskX2.bп()}

Ток обмотки ротора

{St1.U1н} / ( ({PuskX2.aп()})^2+ ({PuskX2.bп()})^2)^1/2= {PuskX2.I2_()}

Ток обмотки статора

{PuskX2.I2_()} * ( ({PuskX2.aп()})^2 + ({PuskX2.bп()} + {PuskX2.x12п()})^2) / ({PuskX2.c1пнас()} * {PuskX2.x12п()})^1/2={PuskX2.I1()}

Ток обмотки статора в о.е.

{PuskX2.I1()} / {St2.I1н}= {PuskX2.I1п_ое()}

({PuskX2.I2_()} / ({KZ.I2н} / {KZ.Vi}))^2 * {PuskX2.KR()} * {RabX2.s()} / {PuskX2.s()}= {PuskX2.Mп_ое()}