3

3.7 Расчет потерь

3.7.1 Основные потери в стали

{Ptr.p1_50} * ({Ptr.kда} * {Mgn.Ba}^2 * {Ptr.ma} + {Ptr.kдz} * {St3.Bz1}^2 * {Ptr.mz1}) = {Ptr.Pст_осн} ,

где {Ptr.kда};

{Ptr.kдz}

- коэффициенты, учитывающие механическую обработку и неравномерность распределения магнитного потока соответственно в ярме и зубцах [1];

{Ptr.p1_50} - удельные потери в стали марки 2013;

3.14 * ({St1.Da} – {St3.ha}) * {St3.ha} * {St1.lδ} * {St3.Kс1} * {Ptr.γс} = {Ptr.ma} - масса ярма статора;

{St3.hп1} * {St3.bz1} * {St2.Z1} * {St1.lδ} * {St3.Kс1} * {Ptr.γс} = {Ptr.mz1} - масса зубцов статора;

- удельная масса стали.

3.7.2 Поверхностные потери в роторе

{Ptr.pпов2} * ({KZ.t2} – {KZ.bш2}) * {KZ.Z2} * {St1.lδ} = {Ptr.Pпов2} ,

где 0.5 * {Ptr.K02} * ({St2.Z1} * {St1.n} / 10000)^1.5 * ({Ptr.B02} * {St2.t1} * 10^3)^2 = {Ptr.pпов2} - удельные потери;

{Ptr.β02} * {Mgn.Kδ} * {St2.Bδ} = {Ptr.B02} - амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре;

{Ptr.β02} ширины шлица статора к воздушному зазору, рис. 6-41 [1];

{Ptr.K02} поверхности головок зубцов ротора, [1].

3.7.3 Пульсационные потери в зубцах ротора

0.11 * ({St2.Z1} * {St1.n} * {Ptr.Bпул2} / 1000)^2 * {Ptr.mz2} = {Ptr.Pпул2}

где {Mgn.γ1} * {KZ.δ} * {Mgn.Bz2} / (2 * {KZ.t2}) = {Ptr.Bпул2} - амплитуда пульсации индукции в среднем сечении зубцов ротора;

{KZ.Z2} * {KZ.hп2} * {KZ.bz2доп} * {St1.lδ} * {KZ.Kс2} * {Ptr.γс} = {Ptr.mz2} - масса стали зубцов ротора.

3.7.4 Поверхностные потери в статоре

{Ptr.pпов1} * ({St2.t1} - {St3.bш1}) * {St2.Z1} * {St1.lδ} = {Ptr.Pпов1} .

3.7.5 Пульсационные потери в зубцах статора

0.11 * ({KZ.Z2} * {St1.n} * {Ptr.Bпул1} / 1000)^2 * {Ptr.mz1} = {Ptr.Pпул1} .

3.7.6 Сумма добавочных потерь в стали

{Ptr.Pпул1} + {Ptr.Pпул2} + {Ptr.Pпов1} + {Ptr.Pпов2} = {Ptr.Pст_доб} .

3.7.7 Полные потери в стали

{Ptr.Pст_осн} + {Ptr.Pст_доб} = {Ptr.Pст} .

3.7.8 Механические потери

{Ptr.Kт} * ({St1.n} / 10)^2 * {St1.Da}^4 = {Ptr.Pмех} ,

где {Ptr.Kт} - коэффициент [1].

3.7.9 Добавочные потери при номинальном режиме

0.005 * {St1.P2} / {St1.КПД} = {Ptr.Pдоб_н} .

3.7.10 Ток холостого хода

({Ptr.Iхха}^2 + {Mgn.Iμ}^2)^1/2 = {Ptr.Iхх} ,

где ({Ptr.Pст} + {Ptr.Pмех} + {Ptr.Pэл1хх}) / ({St1.m} * {St1.U1н}) = {Ptr.Iхха} - активная соттавляющая тока холостого хода;

3 * {Mgn.Iμ}^2 * {Prm.r1} = {Ptr.Pэл1хх} - электрические потери в статоре при холостом ходе.

3.7.11 Коэффициент мощности при холостом ходе

{Ptr.Iхха} / {Ptr.Iхх} = {Ptr.cosfiхх}.