Расчет фазного ротора

3.4.1 Воздушный зазор по рекомендации рисунка 6-21 [1]

{Fzn.δ}.

3.4.2 ЭДС фазы в момент пуска по рекомендацияи [1]

{Fzn.E2}.

3.4.3 Внешний диаметр

{St1.D} - 2 * {Fzn.δ} = {Fzn.D2}.

{Fzn.Kв} * {St1.Da} = {Fzn.Dj}

3.4.4 Длина пакета ротора

{St1.lδ}.

3.4.5 Число фаз

{Fzn.m2}.

3.4.6 Количество пар полюсов

{Fzn.p2}.

3.4.7 Число пазов на полюс и фазу

{St2.q} + {Fzn.K} = {Fzn.q2},

где {Fzn.K} - коэффициент по [1]

3.4.8 Число пазов

{St2.Z1} * {Fzn.q2} / {St2.q} = {Fzn.Z2}.

3.4.9 Предварительное количество витков обмотки ротора

{Fzn.E2} / {St1.U1н} * {St2.W1} = {Fzn.W2_пред}.

3.4.10 Число эффективных проводников в пазу

2 * {Fzn.W2_пред} * {Fzn.m2} / {Fzn.Z2} = {Fzn.Uп2}.

3.4.11 Уточненное количество витков обмотки ротора

{Fzn.Uп2} * {Fzn.p2} * {Fzn.q2} = {Fzn.W2}.

3.4.12 Напряжение на контактных кольцах в момент пуска, учитывая соединение обмоток ротора звездой

{St1.U1н} * {Fzn.W2} / {St2.W1} = {Fzn.Uk}.

3.4.13 Ток в обмотке

{Fzn.Ki} * {St2.I1н} * {Fzn.Vi} = {Fzn.I2н} ,

где {Fzn.Ki} - коэффициент по [1].

3.4.14 Полюсное деление

{Fzn.Z2} / (2 * {Fzn.p2}) = {Fzn.τ2}.

3.4.15 Обмоточный коэффициент

{Fzn.Kск2} * {Fzn.Kр2} * {Fzn.Kу2} = {Fzn.Kоб2}

где {if Fzn.bск2 eq 0} 1 `{/if} {if Fzn.bск2 not 0} Sin({Fzn.γск2} / 2) / (0.5 * Sin({Fzn.γск2})) = {Fzn.Kск2} `{/if} - коэффициент скоса;

{if Fzn.bск2 not 0}{Fzn.bск2} * 3.14 / {Fzn.τ2} = {Fzn.γск2}; `{/if}

sin( 3.14 / ( 2 * {Fzn.m2}) ) / ({Fzn.q2} * sin ( 3.14 / ( 2 * {Fzn.m2} * {Fzn.q2} ) ) ) = {Fzn.Kр2}- коэффициент распределения;

sin( 3.14 * {Fzn.y2} / ( 2 * {Fzn.τ2} ) ) = {Fzn.Kу2} – коэффициент укорочения.

3.4.16 Сечение эффективного проводника

{Fzn.I2н} / {Fzn.J2_пред} = {Fzn.qэф2_пред}.

где {Fzn.J2_пред} - плотность тока в обмотке.

3.4.18 Принятая индукция в зубце

{Fzn.Bz2}.

3.4.19 Принятая индукция в ярме

{Fzn.Bj}.

3.4.20 Коэффициент заполнения сталью

{Fzn.Kс2}.

3.4.21 Ширина зубца

({St2.Bδ} * {St2.t1} * {St1.lδ}) / ({Fzn.Bz2} * {St1.lδ} * {Fzn.Kс2}) = {Fzn.bz2}.

3.4.22 Высота ярма ротора

{St2.Ф} / (2 * {Fzn.Bj} * {St1.lδ} * {Fzn.Kс2}) = {Fzn.hj}.

3.4.23 По рекомендациям приведенным в [1], приняты для паза ротора

- {Fzn.bш2};

- {Fzn.hш2}.

3.4.24 Размеры паза согласно рисунку 3.3:

({St1.Da} – {St1.D}) / 2 – {Fzn.hj} = {Fzn.hп2_пред};

(3,14 * ({Fzn.Dj} - 2 * {Fzn.hj}) – {Fzn.Z2} * {Fzn.bz2}) / ({Fzn.Z2} - 3,14) = {Fzn.b1р_пред};

(3,14 * ({Fzn.Dj} + 2 * {Fzn.hш2}) – {Fzn.Z2} * {Fzn.bz2}) / ({Fzn.Z2} - 3,14) = {Fzn.b2р_пред}.

3.4.25 Приняты размеры паза:

- {Fzn.hп2};

- {Fzn.b1р};

- {Fzn.b2р}.

3.4.26 Высота паза

({Fzn.Dj} - 2 * {Fzn.hj} – {Fzn.b2р}) - ({St1.D} + 2 * {Fzn.hш2} + {Fzn.b1р}) = {Fzn.h1р}.

3.4.27 Размеры паза в свету

- {Fzn.b1р} – {Fzn.Δbп2} = {Fzn.b1р_};

- {Fzn.b2р} – {Fzn.Δbп2} = {Fzn.b2р_};

- {Fzn.h1р} – {Fzn.Δhп2} = {Fzn.h1р_},

где {Fzn.Δbп2} и {Fzn.Δhп2} - двухсторонние допуски на шихтовку по ширине и высоте паза (стр. 177 [1]).

3.4.28 Площадь паза для размещения проводников обмотки

3.14 * {Fzn.b2р__} / 8 + 3.14 * {Fzn.b1р__} / 8 + ({Fzn.b2р__} + {Fzn.b1р__}) * {Fzn.h1р_} / 2 = {Fzn.Sп2_}.

3.4.29 Коэффициент заполнения паза

{Fzn.dиз2}^2 * {Fzn.Uп2} * {Fzn.nэл2} / {Fzn.Sп2_} = {Fzn.Kз}