3

3.3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и размещения проводников обмотки в пазу

3.3.1 Принимаем предварительно по табл. 6-10 [1]

- индукцию в зубце {St3.Bz1}

- индукцию в ярме {St3.Ba}

3.3.2 Для размещения проводников всыпной обмотки принят полузакрытый паз, форма и обозначения определяемых размеров его в штампе даны на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

3.3.3 Ширина зубца статора

{St2.Bδ} * {St2.t1} * {St1.lδ} / ({St3.Bz1} * {St1.lδ} * {St3.Kс1}) = {St3.bz1}

где {St3.Kс1}

3.3.4 Высота ярма статора

{St2.Ф} / ( 2 * {St3.Ba} * {St1.lδ} * {St3.Kс1} ) = {St3.ha}

3.3.5 По рекомендациям, приведенным в [1]:

- высота шлица {St3.hш1}

- ширина шлица {St3.bш1}

3.3.6 Высота паза

({St1.Da} - {St1.D}) / 2 - {St3.ha} = {St3.hп1_пред}.

Принято {St3.hп1}.

3.3.7 Размеры паза:

3.14 * ({St1.D} + {St3.hп1_пред}) / {St2.Z1} – 3.14 = {St3.b1с_пред}

3.14 ({St1.D} + 2 * {St3.hш1} ) - {St2.Z1} * {St3.bz1} / ({St2.Z1} - 3.14) = {St3.b2с_пред}

Приняты размеры паза:

- {St3.b1с}

- {St3.b2с}

3.3.8 Высота

{St1.Da} – 2 * {St3.ha} - {St3.b2с} – ({St1.D} + 2 * {St3.hш1} + {St3.b2с})) = {St3.h1с}

3.3.9 Размеры паза в свету:

- {St3.b1с} - {St3.Δbп} = {St3.b1с_}

- {St3.b2с} - {St3.Δbп} = {St3.b2с_}

- {St3.h1с} - {St3.Δhп} = {St3.h1с_}

где {St3.Δbп} и {St3.Δhп} - двухсторонние допуски на шихтовку по ширине и высоте паза.

3.3.10 Площадь паза для размещения проводников обмотки

3.14 * {St3.b2с__} / 8 + 3.14 * {St3.b1с__} / 8 + ({St3.b2с__} + {St3.b1с__}) * {St3.h1с} / 2 = {St3.Sп_}

где {St3.bиз} * ( 2 * {St3.hп1} + {St3.b1с} + {St3.b2с} )

= {St3.Sиз}

{St3.Sпр} - площадь междуслойной прокладки;

{St3.bиз} - толщина изоляции, по рекомендации [1].

3.3.11 Коэффициент заполнения паза

{St2.dиз}^2 * {St2.Uп} * {St2.nэл} / {St3.Sп_} = {St3.Kз}

3.3.12 Развернутая схема обмотки статора приведена на рисунке 3.2.