3

3.5 Расчет намагничивающего тока

3.5.1 Расчет величин индукций

- индукция в зубце статора

{St2.Bδ} * {St2.t1} * {St1.lδ} / ({St3.bz1} * {St1.lδ} * {St3.Kс1}) = {MgnFzn.Bz1} ;

{if Fzn.ФормаПаза eq овальный}

- индукция в зубце ротора

{St2.Bδ} * {Fzn.t2} * {St1.lδ} / ({Fzn.bz2_} * {Fzn.l2} * {Fzn.Kс2}) = {MgnFzn.Bz2} ;

{/if}

{if Fzn.ФормаПаза eq прямоугольный}

{St2.Bδ} * {Fzn.t2} * {St1.lδ} / ({Fzn.bz2max} * {Fzn.l2} * {Fzn.Kс2}) = {MgnFzn.Bz2min} ;

({Fzn.Bz2max} + {MgnFzn.Bz2min}) / 2 = {MgnFzn.Bz2ср}

{/if}

- индукция в ярме статора

{St2.Ф} / ( 2 * {MgnFzn.ha_} * {St1.lδ} * {St3.Kс1} ) = {MgnFzn.Ba} ,

где ({St1.Da} – {St1.D}) / 2 – {St3.hп1} = {MgnFzn.ha_}.

3.5.2 Расчетная высота ярма ротора

({Fzn.D2} - {Fzn.Dj}) / 2 - {Fzn.hп2} - 2/3* {Fzn.dк2} * {Fzn.mк2} = {MgnFzn.hj_}

<!--(2 + {St1.p})/(3.2 * {St1.p}) * ({Fzn.D2}/2 – {Fzn.hп2}) = {MgnFzn.hj_}-->

3.5.3 Индукция в ярме poтора

{St2.Ф} / ( 2 * {MgnFzn.hj_} * {Fzn.l2} * {Fzn.Kс2} ) = {MgnFzn.Bj} .

3.5.4 Коэффициент воздушного зазора

{MgnFzn.Kδ1} * {MgnFzn.Kδ2} = {MgnFzn.Kδ},

где {St2.t1} / ({St2.t1} - {MgnFzn.γ1} * {Fzn.δ}) = {MgnFzn.Kδ1} – коэффициент картера для статора;

( {St3.bш1} / {Fzn.δ} ) ^2 / ( 5 + {St3.bш1} / {Fzn.δ} ) = {MgnFzn.γ1};

{Fzn.t2} / ({Fzn.t2} - {MgnFzn.γ2} * {Fzn.δ}) = {MgnFzn.Kδ2} - коэффициент картера для ротора;

( {Fzn.bш2} / {Fzn.δ} ) ^2 / ( 5 + {Fzn.bш2} / {Fzn.δ} ) = {MgnFzn.γ2}.

3.5.5 Магнитное напряжение воздушного зазора

1.59 * 10^6 * {St2.Bδ} * {MgnFzn.Kδ} * {Fzn.δ} = {MgnFzn.Fδ} .

3.5.6 По таблицам кривых намагничивания для стали марки {MgnFzn.МаркаСтали} (приложение П-15 [1]) определяются напряженности магнитного поля по ранее рассчитанным величинам индукций:

- в зубце статора {MgnFzn.Hz1} ;

{if Fzn.ФормаПаза eq овальный}

- в зубце ротора {MgnFzn.Hz2} ;

{/if}

{if Fzn.ФормаПаза eq прямоугольный}

- в зубце ротора {MgnFzn.Hz2max} ;

- в зубце ротора {MgnFzn.Hz2min} ;

- в зубце ротора {MgnFzn.Hz2ср} ;

{/if}

- в ярме статора {MgnFzn.Ha} ;

- в ярме poтора {MgnFzn.Hj} .

3.5.7 Магнитное напряжение зубцовой зоны статора

2 * {MgnFzn.hz1} * {MgnFzn.Hz1} = {MgnFzn.Fz1} ,

где {MgnFzn.hz1} .

3.5.8 Магнитное напряжение зубцовой зоны poтора

{if Fzn.ФормаПаза eq прямоугольный}

2 * {MgnFzn.hz2} * ({MgnFzn.Hz2max} + {MgnFzn.Hz2min} + 4 * {MgnFzn.Hz2ср}) / 6 = {MgnFzn.Fz2} ,

где ({MgnFzn.Hz2max} + {MgnFzn.Hz2min} + 4 * {MgnFzn.Hz2ср}) / 6 = {MgnFzn.Hz2} ;

{Fzn.hп2} = {MgnFzn.hz2} .

{/if}

{if Fzn.ФормаПаза eq овальный}

2 * {MgnFzn.hz2} * {MgnFzn.Hz2} = {MgnFzn.Fz2} ,

где {Fzn.hп2} – 0,1 * {Fzn.b2р} = {MgnFzn.hz2} .

{/if}

3.5.9 Коэффициент насыщения зубцовой зоны

1 + ({MgnFzn.Fz1} + {MgnFzn.Fz2}) / {MgnFzn.Fδ} = {MgnFzn.Kз}.

3.5.10 Магнитное напряжение ярма статора

{MgnFzn.La} * {MgnFzn.Ha} = {MgnFzn.Fa} ,

где 3.14 * ({St1.Da} - {St3.ha}) / (2*{St1.p}) = {MgnFzn.La} - длина средней магнитной линии ярма статора.

3.5.11 Магнитное напряжение ярма poтора

{MgnFzn.Lj} * {MgnFzn.Hj} = {MgnFzn.Fj} ,

где

{if St1.p eq 1}

2 * {MgnFzn.hj} = {MgnFzn.Lj}

{/if}

{if St1.p not 1}

3.14 * ({Fzn.Dj} + {MgnFzn.hj}) / (2*{St1.p}) = {MgnFzn.Lj}

{/if}

- длина средней магнитной линии ярма ротора;

({Fzn.D2} - {Fzn.Dj})/ 2 - {Fzn.hп2} = {MgnFzn.hj} - высота спинки ротора.

3.5.12 Магнитное напряжение на пару полюсов

{MgnFzn.Fδ} + {MgnFzn.Fz1} + {MgnFzn.Fz2} + {MgnFzn.Fa} + {MgnFzn.Fj} = {MgnFzn.Fц} .

3.5.13 Коэффициент насыщения магнитной цепи

{MgnFzn.Fц} / {MgnFzn.Fδ} = {MgnFzn.Kμ}.

3.5.14 Намагничивающий ток

{St1.p} * {MgnFzn.Fц} / ( 0.9 * {St1.m} * {St2.W1} *{St2.Kоб1}) = {MgnFzn.Iμ} .

3.5.15 Относительное значение тока намагничивания

{MgnFzn.Iμ} / {St2.I1н} = {MgnFzn.Iμ_ое}.