Расчет фазного ротора

3.4.1 Воздушный зазор по рекомендации рисунка 6-21 [1]

0,0009 .

3.4.2 Число фаз

3.

3.4.3 Количество пар полюсов

3.

3.4.4 Внешний диаметр ротора

0,425 - 2 * 0,0009 = 0,423 .

3.4.5 Длина пакета ротора

0,19 + 0,005.

3.4.6 Число пазов на полюс и фазу

4 + 0,5 = 4,5,

где 1 / 2 = 0,5 - коэффициент по [1].

3.4.7 Число пазов

2 * 3 * 3 * 4,5 = 81.

3.4.8 Зубцовое деление

3,14 * 0,423 / 81 = 0,0164 .

3.4.9 Предварительное количество витков обмотки ротора

2 * 3 * 4,5 = 27.

3.4.10 Напряжение на контактных кольцах в момент пуска, учитывая соединение обмоток ротора звездой

* 380 * 27 / 80 = 222,136 .

3.4.11 Ток в обмотке

0,91 * 143,021 * 2,869 = 373,341 ,

где 0,91 - коэффициент по [1];

80 * 0,925 / (27 * 0,955) = 2,869;

0,955 – обмоточный коеффициент;

0.5 / (9 * Sin(3,14 / (2 * 3 * 9)))= 0,955- коэффициент распределения,

2 * 4 + 1 = 9.

3.4.12 Предварительное сечение эффективных проводников обмотки

373,341 / 5700000 = 6,55^-05 ,

где 5700000 - предварительная плотность тока.

3.4.13 Предварительная ширина паза

0.35 * 0,0164 = 0,00574 .

3.4.14 Припуск на шихтовку паза по высоте

0,0003 .

3.4.15 Ширина элементарного проводника

0,00574 - 2 * 0,00085 - 0,0003 = 0,00374 ,

где 0,00085 - изоляция в паза по ширине;

0,0003 - припуск на шихтовку паза по ширине.

3.4.16 Ширина выбранного провода

0,0038 .

3.4.17 Высота выбранного провода

0,0168 .

3.4.18 Высота пазовой изоляции и допуска на укладку

0,002 .

3.4.19 Ширина пазовой изоляции и допуска на укладку

0,00085 .

3.4.20 Заполнение паза ротора

Наименование | Размеры на паз,
по ширине | по высоте
Стержни обмотки – неизолированная медь 0,0038 x 0,0168 | 0,0038 | 2 x 0,0168 = 0,0336
Пазовая изоляция и допуск на укладку | 0,00085 | 0,002
Всего на паз без клина | 0,0376 | 0,0055

3.4.21 Высота клина

0,0025 .

3.4.22 Принятое сечение эффективных проводников обмотки

6,34^-05 .

3.4.23 Уточненная плотность тока

373,341 / 6,34^-05 = 5892380,063 .

3.4.24 Ширина паза

0,0038 + 2*0,00085 + 0,0003 = 0,0058 .

3.4.25 Высота паза

2 * 0,0168 + 2*0,002 + 2 * 0,0003 + 0,0025 + 0,001 = 0,0414 .

3.4.26 Ширина зубца в наиболее узком месте

3,14 * (0,423 - 2 * 0,0414) / 81 - 0,0058 = 0,00739

3.4.27 Индукция в наиболее узком месте зубца

0,843 * 0,0164 * 0,19 / (0,00739 * 0,195 * 0,95) = 1,917 ,

где 0,95 - коэффициент заполнения сталью.

3.4.28 Диаметр вала

0,23 * 0,59 = 0,136 ,

где 0,23.

3.4.29 Средняя ширина зубца

(0,00739 + 0,0103) / 2 = 0,00886 ,

где 3,14 * (0,423 - 2 * (0,001 + 0,0025)) / 81 - 0,0058 = 0,0103 - ширина зубца в наиболее широком месте.