3

3.6 Параметры рабочего режима

3.6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора

2,44^-08 * 68,611 / (9,51^-06 * 3) = 0,0587 ,

где 0,858 * 80 = 68,611 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,19 +0,239) = 0,858 - средняя длина витка;

0,19 - активная длина проводника обмотки;

1,081 * 0,202 + 2 * 0,01 =

0,239 - длина лобовой части;

1,081 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,205 - частей, табл. 6-19 [1];

0,01 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (0,833) * (0,425 + 0,0393) / (2

* 3) = 0,202 - средняя ширина катушки;

0,205 * 0,202 + 0,01 = 0,0515 - длина

вылета лобовой части катушки.

3.6.2 Относительное значение активного сопротивления

0,0587 * 143,021 / 380 = 0,0221.

3.6.3 Активное сопротивление фазы обмотки poтора

2,44^-08 * 27,8 / (6,34^-05) = 0,0107 ,

где 1,03 * 27 = 27,8 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,195 +0,32) = 1,03 - средняя длина витка;

0,195 - активная длина проводника обмотки;

1,1 * 0,2 + 2 * 0,05 =

0,32 - длина лобовой части;

1 / ((1 – 0,417^2)^1/2) = 1,1 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

(0,0058 + 0,0017) / 0,0132 = 0,417;

3,14 * (0,423 - 2 * 0,0414) / 81 = 0,0132;

0,0017 – допустимое расстояние между медью проводников соседних катушек, табл. 6-20 [1];

0,05 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (0,423 - 0,0414) / (2 * 3) = 0,2 - средняя ширина катушки;

0,459 * 0,2 + 0,05 = 0,142 - длина вылета лобовой части катушки;

1,1 * 0,417 = 0,459 - частей, табл. 6-19 [1];

3.6.4 Приведённое активное сопротивление фазы ротора к числу витков обмотки статора

0,0107 * (8,229) ^2 = 0,0881 ,

где 3 * (80 * 0,925 )^2 / (3 * (27 * 0,955)^2) = 8,229.

3.6.5 Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

0,0881 * 143,021 / 380 = 0,0331 .

3.6.6 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора

15.8 * 50 / 100 * (80 / 100)^2 * 0,19 / (3 * 4) * (2,055 + 0,861 + 2,029) = 0,396 ,

где 0,0337 * 1 / (3 * 0,0103) + (0 / 0,0103 + 3 * 0,0033 / (0,0103 + 2 * 0,0037) + 0,0015 / 0,0037) * 1 = 2,055 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

(0,0103 - 0,0037) / 2 = 0,0033 - высота паза, заполненая проводниками;

0;

0,0345 - 2 * 0,0004 = 0,0337;

1 и 1 - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 4 / 0,19 * (0,239 - 0.64 * 0,833 * 0,222) = 0,861 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

0,833 - коэффициент укорочения шага;

0,0185 / (12 * 0,0009 * 1,125) * 1,33 =

2,029- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * 1 * 1 - 0,925^2

* (0,0164 / 0,0185)^2 = 1,33;

3.6.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора в относительных единицах

0,396 * 143,021 / 380 = 0,149.

3.6.8 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора

15.8 * 50 / 100 * (27 / 100)^2 * Raschet.Fzn.l?_ / (3 * 4,5) * (3,674 + 1,397 + 1,969) = 0,0586 .

где 0,195 – 0,5 * 0 * 0 = 0,195 ;

(0,0355 - 0,0016) / (3 * 0,0058) * 1 + (0,0012 / 0,0058 + 3 * 0,0025 / (0,0058 + 2 * 0,0015) + 0,001 / 0,0015) * 1 = 3,674 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

по рисунку 6-38[1] и таблице 3-11[1]:

- ;

- 0,0025;

- ;

- 2 * 0,0168 + 2 * 0,002 + 0,0003 - 2 * 0.0012 = 0,0355;

1 и 1 - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 4,5 / 0,195 * (0,32 - 0.64 * 1 * 0,221) = 1,397 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

1 - коэффициент укорочения шага;

0,0164 / (12 * 0,0009 * 1,125) * 1,458 =

1,969- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

0,0215 * 4,5^2 + 2 * 0,63 - 0,955^2 * (1 / 2^2 + 0,01) = 1,458;

0,0215 – рис. 6-38в [1];

0,63 - рис. 6-38г [1];

0,01 - рис. 6-38а [1].

3.6.9 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, приведенное к числу витков статора

0,0586 * (8,229) ^2 = 0,482 .

3.6.10 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора в относительных единицах

0,482 * 143,021 / 380 = 0,181.