3

3.6 Параметры рабочего режима

3.6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора

2,17^-08 * 104,927 / (1,23^-06 * 1) = 1,859

где 0,507 * 207 = 104,927 - длина проводников фазы

обмотки;

2 * (0,125 +0,128) = 0,507 - средняя длина витка;

0,125

1,4 * 0,0775 + 2 * 0,01 = 0,128 - длина

лобовой части;

1,4 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,5 - частей, табл. 6-19 [1];

0,01 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям

[1];

3.14 * (Raschet.St2.y1 / Raschet.St2.y2) * (0,132 + 0,0162) /

(2 * 3) = 0,0775- средняя ширина катушки;

0,5 * 0,0775 + 0,01 = 0,0487 –

длина вылета лобовой части катушки.

3.6.2 Относительное значение активного сопротивления

1,859 * 9,125 / 220 = 0,0771

3.6.3 Активное сопротивление фазы обмотки poтора

0,000114 + 2 * 1,86^-06 /0,367 = 0,000141

где 4,65^-08 * 0,125 / 5,12^-05 = 0,000114 –

сопротивление стержня;

4,65^-08 * 3.14 * 0,107 / (51 * 0,000164) =

1,86^-06 - сопротивление к.з. кольца на один стержень;

4,65^-08 - удельное электрическое сопротивление обмотки ротора.

3.6.4 Приведённое активное сопротивление фазы ротора к числу витков обмотки статора

0,000141 * 4 * 3 * (207 * 0,96)^2 / 51 = 1,311

3.6.5 Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

1,311 * 9,125 / 220 = 0,0544

3.6.6 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора

15.8 * 50 / 100 * (207 / 100)^2 * 0,125 / (3 * 3) * (0,682 + 0,688 + 1,395) = 1,3

где 0,0205 * Prm.Kβ + (0.785 –

0,003 / (2 * 0,00414) + 0,0003 / 0,00414 + 0,0005 / 0,003 )= 0,682 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

(0,00414 - 0,003) / 2 = 0,000567 - высота паза, заполненая проводниками;

1

1

- коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага

обмотки статора;

0.34 * 3 / 0,125 * (0,128 - 0.64 * 1 * 9) = 0,688 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

1 - коэффициент укорочения шага

0,00767 / (12 * 0,0003 * 1,491) * 0,977 =

1,395- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * 1 * 1 - 0,96^2 *

(0,00808 / 0,00767)^2 * (1 + 0^2) = 0,977

0 -коэффициент;

3.6.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора в относительных единицах

1,3 * 9,125 / 220 = 0,0539

3.6.8 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора

7.9 * 50 * 0,125 * 3,983 * 10^-6 = 0,000197

где 2,159 + 0,319 + 1,505 = 3,983 - суммарная магнитная проводимость по путям рассеяния;

[0,0169 / (3

* 0,00374) * (1 – 3.14 * 0,00374^2 / (8 * 5,12^-05) ) + 0.66 - 0,0015 /

(2 * 0,00374)] * 1 + 0,00075 / 0,0015 + 1.12 * 0,0003

* 10^6 * 179,154 = 2,159- магнитная проводимость пазового

рассеяния;

2.3 * 0,107 / (51 * 0,125 *

0,367^2) * lg(4.7 * 0,107 / (2 * 0,00665 + 0,0246)) = 0,319

- магнитная проводимость лобового рассеяния;

0,00808 / (12 * 0,0003 * 1,491) * 1 =

1,505 - магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

1 - коэффициент [1];

3.6.9 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, к числу витков статора

0,000197 * 4 * 3 * (207 * 0,96)^2 / 51 = 1,827

3.6.10 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора приведённое в относительных единицах

1,827 * 9,125 / 220 = 0,0758