3

3.2 Определение Z1, W1, и сечения провода обмотки

3.2.1 Возможное число пазов статора:

- максимальное

3.14 * {St1.D} / {St2.t1min} = {St2.Z1max};

- минимальное

3.14 * {St1.D} / {St2.t1max} = {St2.Z1min},

где зубцовые деления статора: {St2.t1max} и {St2.t1min} соответственно наибольший и наименьший размер зубцового деления статора (рисунок 6-16 [1]).

3.2.2 Для дальнейших расчетов принято {St2.Z1} с учетом рекомендаций табл. 6-15[1] и возможности применения листа железа статора серийного АД.

3.2.3 Число проводников на полюс и фазу

{St2.Z1} / ( 2 * {St1.p} * {St1.m} ) = {St2.q}.

3.2.4 Зубцовое деление статора

3.14 * {St1.D} / ( 2 * {St1.p} * 3 * {St2.q} ) = {St2.t1} .

3.2.5 Ток статора

{St1.P2} / ( {St1.m} * {St1.U1н} * {St1.cosfi} * {St1.КПД} ) = {St2.I1н} ,

где {St1.U1н} - номинальное фазное напряжение.

3.2.6 Выбрана {St2.Обмотка} обмотка статора, которую имеет серийный двигатель.

3.2.7 Шаг обмотки по пазам

{St2.β} * {St2.Z1} / ( 2 * {St1.p} ) = {St2.y_пред}.

Принято {St2.y}.

3.2.8 Уточнение обмоточного коэффициента

{St2.Kск1} * {St2.Kр1} * {St2.Kу1} = {St2.Kоб1}

где {if St2.bск1 eq 0} 1 {/if}{if St2.bск1 not 0} Sin({St2.γск1} / 2) / (0.5 * Sin({St2.γск1})) = {St2.Kск1} {/if} - коэффициент скоса;

{if St2.bск1 not 0}{St2.bск1} * 3.14 / {St1.τ} = {St2.γск1};{/if}

sin( 3.14 / ( 2 * {St1.m}) ) / ({St2.q} * sin ( 3.14 / ( 2 * {St1.m} * {St2.q} ) ) ) = {St2.Kр1}- коэффициент распределения;

sin ( 3.14 * {St2.y} / ( 2 * {St2.τ} ) ) = {St2.Kу1} – коэффициент укорочения.

3.2.9 Число эффективных проводников в пазу (предварительно, для а=1)

3.14 * {St1.D} * {St2.A} / ({St2.I1н} * {St2.Z1} ) = {St2.Uп_пред}.

3.2.10 Количество параллельных ветвей обмотки статора

{St2.a1}.

3.2.11 Число эффективных проводников в пазу

{St2.a1} * {St2.Uп_} = {St2.Uп}.

Принято {St2.Uп}.

3.2.12 Число последовательных витков в фазе

{St2.Uп} * {St2.Z1} / ( 2 *{St2.a1} * {St1.m} ) = {St2.W1}.

3.2.13 Уточненное значение линейной нагрузки

2 * {St2.I1н} * {St2.W1} * {St1.m} / ( 3.14 * {St1.D} ) = {St2.A} .

3.2.14 Величина магнитного потока

{St1.Ke} * {St1.U1н} / ( 4 * {St1.Kв} * {St2.W1} * {St2.Kоб1} * {St1.f1} ) = {St2.Ф} ,

где 1.11 – коэффициент формы поля, представляющий собой отношение действующего значения индукции к среднему значению.

3.2.15 Уточненное значение индукции в воздушном зазоре

{St1.p} * {St2.Ф} / ( {St1.D} * {St1.lδ} ) = {St2.Bδ} .

3.2.16 Предварительная плотность тока

{St2.AJ1} / {St2.A} = {St2.J1_пред} .

где - теплофактор из зависимости [2].

3.2.17 Сечение эффективного проводника (предварительно)

{St2.I1н} / ( {St2.a1} * {St2.J1_пред} ) = {St2.qэфф_пред} .

3.2.18 Число элементарных проводников

{St2.nэл}.

3.2.19 Сечение элементарного проводника

{St2.qэфф_пред} / {St2.nэл} = {St2.qэл_пред} .

3.2.20 Обмотка статора выполняется круглым проводом марки ПЭТМ с размерами:

- диаметр провода без изоляции {St2.dэл} ;

- диаметр изолированного провода {St2.dиз} ;

- сечение элементарного проводника {St2.qэл} ;

- сечение эффективного проводника {St2.qэфф} .

3.2.21 Плотность тока в обмотке статора

{St2.I1н} / ({St2.a1} * {St2.qэл} * {St2.nэл} * 10^-6) = {St2.J1} .