3

3.6 Параметры рабочего режима

3.6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора

2,17^-08 * 115,189 / (9,85^-07 * 1) = 2,542 ,

где 0,457 * 252 = 115,189 - длина проводников фазы обмотки;

2 * (0,1 +0,129) = 0,457 - средняя длина витка;

0,1 / cos(0) = 0,1;

1,4 * 0,0775 + 2 * 0,01 = 0,129 - длина

лобовой части;

1,4 - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

0,5 - частей, табл. 6-19 [1];

0,01 - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от торца

сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * (1) * (0,132 + 0,0161) / (2

* 3) = 0,0775 - средняя ширина катушки;

0,5 * 0,0775 + 0,01 = 0,0488 - длина

вылета лобовой части катушки.

3.6.2 Относительное значение активного сопротивления

2,542 * 7,384 / 220 = 0,0853.

3.6.3 Активное сопротивление фазы обмотки poтора

9,22^-05 + 2 * 1,88^-06 /(0,367)^2 = 0,00012 ,

где 4,65^-08 * 0,1 / (5,04^-05 * cos(0)) = 9,22^-05 - сопротивление стержня;

4,65^-08 * 3.14 * 0,106 / (51 * 0,000161) =

1,88^-06 - сопротивление к.з. кольца на один стержень;

4,65^-08 - удельное электрическое сопротивление обмотки ротора.

3.6.4 Приведённое активное сопротивление фазы ротора к числу витков обмотки статора

0,00012 * 4 * 3 * (252 * 0,96)^2 / (51 * (1)^2) = 1,653 .

3.6.5 Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

1,653 * 7,384 / 220 = 0,0555.

3.6.6 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора

15.8 * 50 / 100 * (252 / 100)^2 * 0,1 / (3 * 3) * (1,534 + 0,86 + 1,398) = 2,114 .

где 0,0145 / (3 * 0,0043) * 1 + (0,00025 / 0,0043 + 3 * 0,00065 / (0,0043 + 2 * 0,003) + 0,0005 / 0,003) * 1 = 1,534 - магнитная проводимость пазового рассеяния;

(0,0043 – Raschet.St2.bш1) / 2 = 0,00065 - высота паза, заполненая проводниками;

0,00025

1 и 1 - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * 3 / 0,1 * (0,129 - 0.64 * 1 * 0,0691) = 0,86 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

1 - коэффициент укорочения шага;

0,00768 / (12 * 0,0003 * 1,49) * 0,977 = 1,398-

магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * 1 * 1 - 0,96^2

* (0,00809 / 0,00768)^2 * (1 + 0^2) = 0,977;

0 –коэффициент.

2,114/cos(0) = 2,114.

3.6.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора в относительных единицах

2,114 * 7,384 / 220 = 0,0709.

3.6.8 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора

7.9 * 50 * 0,1 * 4,152 * 10^-6 = 0,000164 ,

где 2,249 + 0,395 + 1,508 = 4,152 –

суммарная магнитная проводимость по путям рассеяния;

= [0,0176 / (3 * 0,00365) * (1 – 3.14 * 0,00365^2 / (8 * 5,04^-05) ) + 0.66 - 0,0015 / (2 * 0,00365)] * 1 + 0,00075 / 0,0015 = 2,249- магнитная проводимость пазового рассеяния;

2.3 * 0,106 / (51 * 0,1 * 0,367^2) * lg(4.7 * 0,106 / (2 * 0,00634 + 0,0255)) = 0,395 - магнитная проводимость лобового рассеяния;

0,00809 / (12 * 0,0003 * 1,49) * 1 = 1,508 - магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

1 - коэффициент [1];

0,000164/cos(0) = 0,000164 .

3.6.9 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, к числу витков статора

0,000164 * 4 * 3 * (252 * 0,96)^2 / (51 * (1)^2) = 2,257 .

3.6.10 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора приведённое в относительных единицах

2,257 * 7,384 / 220 = 0,0758.