3

3.4 Расчет ротора

3.4.1 Воздушный зазор по рекомендациям рис. 6-21 [1]

{KZ.δ} .

3.4.2 Число пазов ротора по рекомендациям табл. 6-15 [1]

{KZ.Z2}.

3.4.3 Внешний диаметр

{St1.D} – 2 * {KZ.δ} = {KZ.D2} .

3.4.4 Длина пакета ротора

{St1.lδ} .

3.4.5 Зубцовое деление

3.14 * {KZ.D2} / {KZ.Z2} = {KZ.t2} .

3.4.6 Внутренний диаметр сердечника ротора при непосредственной посадке на вал

{KZ.Kв} * {St1.Da} = {KZ.Dj} ,

где {KZ.Kв} по рекомендациям табл. 6-16 [1].

3.4.7 Обмотка ротора выполняется в виде литой беличьей клетки, стержни клетки располагаются в пазах, форма и обозначение размеров которого указаны на рисунке 3.3. Для расчета выбран {KZ.ТипПаза} паз.

а) б)

Рисунок 3.3

а) полузакрытый паз; б) закрытый паз.

3.4.8 Ток в стержне ротора

{KZ.Ki} * {St2.I1н} * {KZ.Vi} = {KZ.I2н} ,

где {KZ.Ki};

2 * {St1.m} * {St2.W1} * {St2.Kоб1} / {KZ.Z2} = {KZ.Vi} - коэффициент приведения токов ротора к виткам статора.

3.4.9 Площадь поперечного сечения стержня

{KZ.I2н} / {KZ.J2_пред} = {KZ.qс} ,

где {KZ.J2_пред} - плотность тока в стержне литой клетки согласно рекомендациям [1].

3.4.10 По рекомендациям приведенным в [1], приняты для паза ротора (рис 3.3):

{KZ.bш2} - ширина шлица;

{KZ.hш2} - высота шлица;

{KZ.hш2_} .

3.4.11 Допустимая ширина зубца

{St2.Bδ} * {KZ.t2} * {St1.lδ} / ({KZ.Bz2} * {St1.lδ} * {KZ.Kс2} ) = {KZ.bz2доп} ,

где {KZ.Bz2} - индукция в зубце по рекомендациям [1].

3.4.12 Размеры паза (рис. 3.3):

3.14 * ({KZ.D2} - 2 * {KZ.hш2}) - {KZ.Z2} * {KZ.bz2доп} / (3.14 + {KZ.Z2} ) = {KZ.b1р_пред} ,

({KZ.b1р_пред}^2 * ({KZ.Z2} / 3.14 + 3.14/2) – 4 * {KZ.qс_пред} / ({KZ.Z2} / 3.14 – 3.14/2))^ ½ = {KZ.b2р_пред} ,

({KZ.b1р_пред} - {KZ.b2р_пред} ) * {KZ.Z2} / ( 2 * 3.14 ) = {KZ.h1р_пред} .

3.4.13 Окончательно приняты (рис. 3.3):

{KZ.b1р} ;

{KZ.b2р} ;

{KZ.h1р} .

3.4.14 Полная высота паза

{KZ.hш2} + {KZ.b1р} / 2 + {KZ.h1р} + {KZ.b2р} / 2 = {KZ.hп2}

3.4.15 Сечение стержня

3.14/8 * ({KZ.b1р}^2 + {KZ.b2р}^2) + ½ * ({KZ.b1р} + {KZ.b2р}) * {KZ.h1р} = {KZ.qс}

3.4.16 Плотность тока в стержне

{KZ.I2н} / {KZ.qс} = {KZ.J2} ,

= {KZ.I2н} / {KZ.Iкл} = {KZ.Δ}

3.4.17 Коэффициент равен

2 * sin ({St1.p} * 3.14 / {KZ.Z2}) = {KZ.Δ}.

3.4.18 Ток короткозамкнутых колец

{KZ.I2н} / {KZ.Δ} = {KZ.Iкл} .

3.4.19 Плотность тока короткозамкнутых колец

0.85 * {KZ.J2} = {KZ.Jкл} .

где 0.85 – принято для расчета.

3.4.20 Площадь поперечного сечения кольца

{KZ.Iкл} / {KZ.Jкл} = {KZ.qкл_пред} .

3.4.21 Эскиз короткозамыкающего кольца дан на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4

3.4.22 Размеры короткозамыкающих колец:

1.25 * {KZ.hп2} = {KZ.bкл_пред} ;

{KZ.qкл_пред} / {KZ.bкл_пред} = {KZ.aкл_пред} ,

окончательно принятые размеры:

{KZ.aкл} ;

{KZ.bкл} ;

{KZ.bкл} * {KZ.aкл} = {KZ.qкл} ;

{KZ.D2} - {KZ.bкл} = {KZ.Dкср} .