Расчет фазного ротора

3.4 Расчет фазного ротора

3.4.1 Воздушный зазор по рекомендации рисунка 6-21 [1]

{Fzn.δ} .

3.4.2 ЭДС фазы в момент пуска по рекомендациям [1]

{Fzn.E2} .

3.4.3 Внешний диаметр ротора

{St1.D} - 2 * {Fzn.δ} = {Fzn.D2} .

3.4.4 Длина пакета ротора

{Fzn.l2} .

3.4.5 Число фаз

{Fzn.m2}.

3.4.6 Количество пар полюсов

{Fzn.p2}.

3.4.7 Число пазов на полюс и фазу

{St2.q} + {Fzn.K} = {Fzn.q2},

где {Fzn.c} / {Fzn.d} = {Fzn.K} - коэффициент по [1].

3.4.8 Число пазов

{St2.Z1} * {Fzn.q2} / {St2.q} = {Fzn.Z2}.

3.4.9 Зубцовое деление

3,14 * {Fzn.D2} / {Fzn.Z2} = {Fzn.t2} .

3.4.10 Предварительное количество витков обмотки ротора

{Fzn.E2} / {St1.U1н} * {St2.W1} = {Fzn.W2_}.

3.4.11 Число эффективных проводников в пазу

2 * {Fzn.W2_} * {Fzn.m2} / {Fzn.Z2} = {Fzn.Uп2} .

3.4.12 Уточненное количество витков обмотки ротора

{Fzn.Uп2} * {Fzn.p2} * {Fzn.q2} = {Fzn.W2}.

3.4.13 Напряжение на контактных кольцах в момент пуска, учитывая соединение обмоток ротора звездой

{St1.U1н} * {Fzn.W2} / {St2.W1} = {Fzn.Uk} .

3.4.14 Шаг обмотки в пазу

{Fzn.β2} * {Fzn.Z2} / (2 * {Fzn.p2}) = {Fzn.y2}.

3.4.15 Полюсное деление

3,14 * {Fzn.D2} / (2 * {Fzn.p2}) = {Fzn.τ2}.

3.4.16 Обмоточный коэффициент

{Fzn.Kск2} * {Fzn.Kр2} * {Fzn.Kу2} = {Fzn.Kоб2}

где {if Fzn.bск2 eq 0} 1 {/if} {if Fzn.bск2 not 0} Sin({Fzn.γск2} / 2) / (0.5 * Sin({Fzn.γск2})) = {Fzn.Kск2} {/if} - коэффициент скоса;

{if Fzn.bск2 not 0}{Fzn.bск2} * 3.14 / {Fzn.τ2} = {Fzn.γск2}; {/if}

sin( 3.14 / ( 2 * {Fzn.m2}) ) / ({Fzn.q2} * sin ( 3.14 / ( 2 * {Fzn.m2} * {Fzn.q2} ) ) ) = {Fzn.Kр2}- коэффициент распределения;

sin( 3.14 * {Fzn.y2} / ( 2 * {Fzn.τ2} ) ) = {Fzn.Kу2} – коэффициент укорочения.

3.4.17 Ток в обмотке

{Fzn.Ki} * {St2.I1н} * {Fzn.Vi} = {Fzn.I2н} ,

где {Fzn.Ki} - коэффициент по [1];

{St2.W1} * {St2.Kоб1} / ({Fzn.W2} * {Fzn.Kоб2}) = {Fzn.Vi}.

3.4.18 Предварительное сечение проводников обмотки

{Fzn.I2н} / {Fzn.J2} = {Fzn.qэф2_} ,

где {Fzn.J2} .

3.4.19 Предварительные размеры шлицов паза

{Fzn.bш2_} ;

{Fzn.hш2_} .

3.4.20 Сечение элементарного проводника

{Fzn.qэф2_} / {Fzn.nэл2} = {Fzn.qэл2_} ,

где {Fzn.nэл2} - принятое количество элементарных проводников.

3.4.21 Параметры выбранного провода

{Fzn.dэл2} ;

{Fzn.dиз2} ;

{Fzn.qэл2} .

3.4.22 Уточненное сечение проводников обмотки

{Fzn.qэл2} * {Fzn.nэл2} = {Fzn.qэф2} .

3.4.23 Предварительное сечение паза

({Fzn.dиз2})^2 * {Fzn.nэл2} * {Fzn.Uп2} / {Fzn.Kз2_} + {Fzn.Sиз2_} = {Fzn.Sп2_} ;

{Fzn.Kз2_} - предварительный коэффициент заполнения паза;

{Fzn.Sиз2_} - предварительная площадь изоляции паза.

3.4.24 Индукция в зубце ротора

{Fzn.Bz2} .

3.4.25 Допустимая ширина зубца ротора

({St2.Bδ} * {Fzn.t2} * {St1.lδ}) / ({Fzn.Bz2} * {Fzn.l2} * {Fzn.Kс2}) = {Fzn.bz2доп} ;

{Fzn.Kс2} - коэффициент заполнения сталью.

3.4.26 Параметры шлица

{Fzn.bш2} ;

{Fzn.hш2} .

3.4.27 Размеры паза

(3,14 * ({Fzn.D2} - 2 * {Fzn.hш2}) - {Fzn.Z2} * {Fzn.bz2доп}) / ({Fzn.Z2} + 3,14) = {Fzn.b1р_} ;

(( ({Fzn.b1р_})^2 * ({Fzn.Z2} / 3,14 + 3,14 / 2) - 4 * {Fzn.Sп2_}) / ({Fzn.Z2} / 3,14 – 3,14 / 2)) ^ 1/2= {Fzn.b2р_} ;

({Fzn.b1р_} - {Fzn.b2р_}) * {Fzn.Z2} / (2 * 3,14) = {Fzn.h1р_} .

3.4.28 Принятые размеры паза

{Fzn.b1р} ;

{Fzn.b2р} ;

{Fzn.h1р} .

<!--3.4.29 Утотчненная площадь паза ротора

3,14 / 8 * ( ({Fzn.b1р})^2 + ({Fzn.b2р})^2) + 1 / 2 * ({Fzn.b1р} + {Fzn.b2р}) * {Fzn.h1р} = {Fzn.Sп2} .

3.4.30 Уточненная площадь изоляции в пазу

{Fzn.bиз2} * (2 * {Fzn.h1р} + 3,14 / 2 * ({Fzn.b1р} + {Fzn.b2р})) = {Fzn.Sиз2} .

3.4.31 Уточненный коэффициент заполнения паза

({Fzn.Uп2} * ({Fzn.dиз2})^2 * {Fzn.nэл2}) / ({Fzn.Sп2} - {Fzn.Sиз2}) = {Fzn.Kз2}. -->

3.4.32 Высота паза ротора

{Fzn.hш2} + {Fzn.b1р} / 2 + {Fzn.h1р} + {Fzn.b2р} / 2 = {Fzn.hп2} .

3.4.33 Уточняем ширину зубца

3,14 * ({Fzn.D2} - 2 * {Fzn.hш2} - {Fzn.b1р}) / {Fzn.Z2} - {Fzn.b1р} = {Fzn.bz2_} ;

3,14 * ({Fzn.D2} - 2 * {Fzn.hп2} + {Fzn.b2р}) / {Fzn.Z2} - {Fzn.b2р} = {Fzn.bz2__} ;

({Fzn.bz2_} + {Fzn.bz2__}) / 2 = {Fzn.bz2} .

3.4.34 Высота зубца

{Fzn.hп2} - 0.1 * {Fzn.b2р} = {Fzn.hz2} .