3

3.8 Расчет параметров рабочего режима

3.8.1 Активное сопротивление взаимоиндукции

{Ptr.Pст_осн} / (3 * {Mgn.Iμ}) = {RabX2.r12} .

3.8.2 Реактивное сопротивление взаимоиндукции

{St1.U1н} / {Mgn.Iμ} - {Prm.x1} = {RabX2.x12} .

3.8.3 Отношение вектора напряжения фазы к вектору ЭДС

1 + {Prm.x1} / {RabX2.x12} = {RabX2.c1}.

3.8.4 Эмпирический коэффициент

arctg[ ({Prm.r1} * {RabX2.x12} - {RabX2.r12} * {Prm.x1}) / ({RabX2.r12} * ({Prm.r1} + {RabX2.r12}) + {RabX2.x12} * ({Prm.x1} + {RabX2.x12})) ] = {RabX2.γ}.

3.8.5 Активная составляющая тока синхронного х.х.

{Ptr.Pст_осн} + 3 * {Mgn.Iμ}^2 * {Prm.r1} / (3 * {St1.U1н}) = {RabX2.Iоа} .

3.8.6 Расчетные величины к Г-образной схеме замещения:

- {RabX2.a_};

- ;

- {RabX2.c1} * {Prm.r1} = {RabX2.a};

- {RabX2.c1} * ({Prm.x1} + {RabX2.c1} * {Prm.x2_}) = {RabX2.b}.

3.8.7 Потери, постоянные при изменении скольжения

{Ptr.Pст} + {Ptr.Pмех} = {RabX2.P} .

3.8.8 Данные расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя c короткозамкнутым ротором приведены в таблице 3.2., по данным которой построены на рисунке 3.5 рабочие характеристики

3.8.9 Пример расчета рабочих характеристик для :

{RabX2.a_} * {Prm.r2_} / {RabX2.s()}= {RabX2.a_r2_s()}

{RabX2.b_} * {Prm.r2_} / {RabX2.s()}={RabX2.b_r2_s()}

{RabX2.a} + {RabX2.a_} * {Prm.r2_} / {RabX2.s()}={RabX2.R()}

{RabX2.b} + {RabX2.b_} * {Prm.r2_}/ {RabX2.s()}={RabX2.X()}

((({RabX2.R()})^2+ ({RabX2.X()})^2))^1/2={RabX2.Z()}

{St1.U1н} / {RabX2.Z()}={RabX2.I2__()}

{RabX2.R()} / {RabX2.Z()}={RabX2.cosfi2_()}

{RabX2.X()} / {RabX2.Z()}={RabX2.sinfi2_()}

{RabX2.Iоа} + {RabX2.I2__()} * {RabX2.cosfi2_()}={RabX2.I1а()}

{RabX2.Iор} + {RabX2.I2__()} * {RabX2.sinfi2_()}={RabX2.I1р()}

((({RabX2.I1а()})^2 + ({RabX2.I1р()})^2))^1/2={RabX2.I1()}

{RabX2.c1} * {RabX2.I2__()}={RabX2.I2_()}

3 * {St1.U1н} * {RabX2.I1а()} * 10^-3={RabX2.P1()}

3 * ({RabX2.I1()})^2 * {Prm.r1} * 10^-3={RabX2.Pэ1()}

3 * ({RabX2.I2_()})^2 * {Prm.r2_} * 10^-3={RabX2.Pэ2()}

{Ptr.Pдоб_н} * (({RabX2.I1()} / {St2.I1н}))^2 * 10^-3={RabX2.Pдоб()}

{Ptr.Pст} * 10^-3 + {Ptr.Pмех} * 10^-3 + {RabX2.Pэ1()} + {RabX2.Pэ2()} + {RabX2.Pдоб()}={RabX2.ΣP()}

{RabX2.P1()} – {RabX2.ΣP()}={RabX2.P2()}

1 – {RabX2.ΣP()} / {RabX2.P1()}={RabX2.КПД()}

{RabX2.I1а()} / {RabX2.I1()}={RabX2.cosfi()}