Расчет фазного ротора

3.4.1 Воздушный зазор по рекомендации рисунка 6-21 [1]

{Fzn.δ} .

3.4.2 Число фаз

{Fzn.m2}.

3.4.3 Количество пар полюсов

{Fzn.p2}.

3.4.4 Внешний диаметр ротора

{St1.D} - 2 * {Fzn.δ} = {Fzn.D2} .

3.4.5 Длина пакета ротора

{St1.lδ} + 0,005.

3.4.6 Число пазов на полюс и фазу

{St2.q} + {Fzn.K} = {Fzn.q2},

где {Fzn.c} / {Fzn.d} = {Fzn.K} - коэффициент по [1].

3.4.7 Число пазов

2 * {Fzn.p2} * {Fzn.m2} * {Fzn.q2} = {Fzn.Z2}.

3.4.8 Зубцовое деление

3,14 * {Fzn.D2} / {Fzn.Z2} = {Fzn.t2} .

3.4.9 Предварительное количество витков обмотки ротора

2 * {Fzn.p2} * {Fzn.q2} = {Fzn.W2}.

3.4.10 Напряжение на контактных кольцах в момент пуска, учитывая соединение обмоток ротора звездой

* {St1.U1н} * {Fzn.W2} / {St2.W1} = {Fzn.Uk} .

3.4.11 Ток в обмотке

{Fzn.Ki} * {St2.I1н} * {Fzn.Vi} = {Fzn.I2н} ,

где {Fzn.Ki} - коэффициент по [1];

{St2.W1} * {St2.Kоб1} / ({Fzn.W2} * {Fzn.Kоб2}) = {Fzn.Vi};

{Fzn.Kоб2} – обмоточный коеффициент;

0.5 / ({Fzn.N} * Sin(3,14 / (2 * {Fzn.m2} * {Fzn.N})))= {Fzn.Kр2}- коэффициент распределения,

{Fzn.d} * {St2.q} + {Fzn.c} = {Fzn.N}.

3.4.12 Предварительное сечение эффективных проводников обмотки

{Fzn.I2н} / {Fzn.J2_} = {Fzn.qэф2_} ,

где {Fzn.J2_} - предварительная плотность тока.

3.4.13 Предварительная ширина паза

0.35 * {Fzn.t2} = {Fzn.bп2_} .

3.4.14 Припуск на шихтовку паза по высоте

{Fzn.Δhп2} .

3.4.15 Ширина элементарного проводника

{Fzn.bп2_} - 2 * {Fzn.bиз2} - {Fzn.Δbп2} = {Fzn.bэл2} ,

где {Fzn.bиз2} - изоляция в паза по ширине;

{Fzn.Δbп2} - припуск на шихтовку паза по ширине.

3.4.16 Ширина выбранного провода

{Fzn.bст2} .

3.4.17 Высота выбранного провода

{Fzn.hст2} .

3.4.18 Высота пазовой изоляции и допуска на укладку

{Fzn.hпиз2} .

3.4.19 Ширина пазовой изоляции и допуска на укладку

{Fzn.bпиз2} .

3.4.20 Заполнение паза ротора

Наименование | Размеры на паз,
по ширине | по высоте
Стержни обмотки – неизолированная медь {Fzn.bст2} x {Fzn.hст2} | {Fzn.bст2} | 2 x {Fzn.hст2} = {Fzn.hст2x2_спец}
Пазовая изоляция и допуск на укладку | {Fzn.bпиз2} | {Fzn.hпиз2}
Всего на паз без клина | {Fzn.hп2_спец} | {Fzn.bп2_спец}

3.4.21 Высота клина

{Fzn.hк2} .

3.4.22 Принятое сечение эффективных проводников обмотки

{Fzn.qэф2} .

3.4.23 Уточненная плотность тока

{Fzn.I2н} / {Fzn.qэф2} = {Fzn.J2} .

3.4.24 Ширина паза

{Fzn.bст2} + 2*{Fzn.bпиз2} + {Fzn.Δbп2} = {Fzn.bп2} .

3.4.25 Высота паза

2 * {Fzn.hст2} + 2*{Fzn.hпиз2} + 2 * {Fzn.Δhп2} + {Fzn.hк2} + {Fzn.hш2} = {Fzn.hп2} .

3.4.26 Ширина зубца в наиболее узком месте

3,14 * ({Fzn.D2} - 2 * {Fzn.hп2}) / {Fzn.Z2} - {Fzn.bп2} = {Fzn.bz2min}

3.4.27 Индукция в наиболее узком месте зубца

{St2.Bδ} * {Fzn.t2} * {St1.lδ} / ({Fzn.bz2min} * {Fzn.l2} * {Fzn.Kс2}) = {Fzn.Bz2max} ,

где {Fzn.Kс2} - коэффициент заполнения сталью.

3.4.28 Диаметр вала

{Fzn.Kв} * {St1.Da} = {Fzn.Dj} ,

где {Fzn.Kв}.

3.4.29 Средняя ширина зубца

({Fzn.bz2min} + {Fzn.bz2max}) / 2 = {Fzn.bz2ср} ,

где 3,14 * ({Fzn.D2} - 2 * ({Fzn.hш2} + {Fzn.hк2})) / {Fzn.Z2} - {Fzn.bп2} = {Fzn.bz2max} - ширина зубца в наиболее широком месте.