3

3.5 Расчет намагничивающего тока

3.5.1 Расчет величин индукций

- индукция в зубце статора

{St2.Bδ} * {St2.t1} * {St1.lδ} / ({St3.bz1} * {St1.lδ} * {St3.Kс1}) = {Mgn.Bz1} ;

- индукция в зубце ротора

{St2.Bδ} * {KZ.t2} * {St1.lδ} / ({KZ.bz2доп} * {St1.lδ} * {KZ.Kс2}) = {Mgn.Bz2} ;

- индукция в ярме статора

{St2.Ф} / ( 2 * {St3.ha} * {St1.lδ} * {St3.Kс1} ) = {Mgn.Ba} .

3.5.2 Расчетная высота ярма ротора

(2 + {St1.p})/(3.2 * {St1.p}) * ({KZ.D2}/2 – {KZ.hп2}) = {Mgn.hj_}

3.5.3 Индукция в ярме poтора

{St2.Ф} / ( 2 * {Mgn.hj_} * {St1.lδ} * {KZ.Kс2} ) = {Mgn.Bj} .

3.5.4 Коэффициент воздушного зазора

{Mgn.Kδ1} * {Mgn.Kδ2} = {Mgn.Kδ},

где {St2.t1} / ({St2.t1} - {Mgn.γ1} * {KZ.δ}) = {Mgn.Kδ1} – коэффициент картера для статора;

( {St3.bш1} / {KZ.δ} ) ^2 / ( 5 + {St3.bш1} / {KZ.δ} ) = {Mgn.γ1};

{KZ.t2} / ({KZ.t2} - {Mgn.γ2} * {KZ.δ}) = {Mgn.Kδ2} - коэффициент картера для ротора;

( {KZ.bш2} / {KZ.δ} ) ^2 / ( 5 + {KZ.bш2} / {KZ.δ} ) = {Mgn.γ2}.

3.5.5 Магнитное напряжение воздушного зазора

1.59 * 10^6 * {St2.Bδ} * {Mgn.Kδ} * {KZ.δ} = {Mgn.Fδ} .

3.5.6 По таблицам кривых намагничивания для стали марки {Mgn.МаркаСтали} (приложение П-15 [1]) определяются напряженности магнитного поля по ранее рассчитанным величинам индукций:

- в зубце статора {Mgn.Hz1} ;

- в зубце ротора {Mgn.Hz2} ;

- в ярме статора {Mgn.Ha} ;

- в ярме poтора {Mgn.Hj} .

3.5.7 Магнитное напряжение зубцовой зоны статора

2 * {Mgn.hz1} * {Mgn.Hz1} = {Mgn.Fz1} ,

где {Mgn.hz1} .

3.5.8 Магнитное напряжение зубцовой зоны poтора

2 * {Mgn.hz2} * {Mgn.Hz2} = {Mgn.Fz2} ,

где {KZ.hп2} - {KZ.hш2} = {Mgn.hz2} .

3.5.9 Коэффициент насыщения зубцовой зоны

1 + ({Mgn.Fz1} + {Mgn.Fz2}) / {Mgn.Fδ} = {Mgn.Kз}.

3.5.10 Магнитное напряжение ярма статора

{Mgn.La} * {Mgn.Ha} = {Mgn.Fa} ,

где 3.14 * ({St1.Da} - {St3.ha}) / (2*{St1.p}) = {Mgn.La} - длина средней магнитной линии ярма статора.

3.5.11 Магнитное напряжение ярма poтора

{Mgn.Lj} * {Mgn.Hj} = {Mgn.Fj} ,

где {if St1.p eq 1}2 * {Mgn.hj} = {Mgn.Lj}

{/if}

{if St1.p not 1}3.14 * ({KZ.Dj} + {Mgn.hj}) / (2*{St1.p}) = {Mgn.Lj}

{/if}

- длина средней магнитной линии ярма ротора;

({KZ.D2} - {KZ.Dj})/ 2 - {KZ.hп2} = {Mgn.hj} - высота спинки ротора.

3.5.12 Магнитное напряжение на пару полюсов

{Mgn.Fδ} + {Mgn.Fz1} + {Mgn.Fz2} + {Mgn.Fa} + {Mgn.Fj} = {Mgn.Fц} .

3.5.13 Коэффициент насыщения магнитной цепи

{Mgn.Fц} / {Mgn.Fδ} = {Mgn.Kμ}.

3.5.14 Намагничивающий ток

{St1.p} * {Mgn.Fц} / ( 0.9 * {St1.m} * {St2.W1} *{St2.Kоб1}) = {Mgn.Iμ} .

3.5.15 Относительное значение тока намагничивания

{Mgn.Iμ} / {St2.I1н} = {Mgn.Iμ_ое}.