3

3.6 Параметры рабочего режима

3.6.1 Активное сопротивление фазы обмотки статора

{PrmFzn.ρ1} * {PrmFzn.L1} / ({St2.qэфф} * {St2.a1}) = {PrmFzn.r1} ,

где {PrmFzn.lср1} * {St2.W1} = {PrmFzn.L1} - длина проводников фазы обмотки;

2 * ({PrmFzn.lп1} +{PrmFzn.lл1}) = {PrmFzn.lср1} - средняя длина витка;

{PrmFzn.lп1} - активная длина проводника обмотки;

{PrmFzn.Kл} * {PrmFzn.bкт} + 2 * {PrmFzn.B} =

{PrmFzn.lл1} - длина лобовой части;

{PrmFzn.Kл} - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

{PrmFzn.Kвыл} - частей, табл. 6-19 [1];

{PrmFzn.B} - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * ({PrmFzn.β}) * ({St1.D} + {St3.hп1}) / (2

* {St1.p}) = {PrmFzn.bкт} - средняя ширина катушки;

{PrmFzn.Kвыл} * {PrmFzn.bкт} + {PrmFzn.B} = {PrmFzn.lвыл} - длина

вылета лобовой части катушки.

3.6.2 Относительное значение активного сопротивления

{PrmFzn.r1} * {St2.I1н} / {St1.U1н} = {PrmFzn.r1_ое}.

3.6.3 Активное сопротивление фазы обмотки poтора

{PrmFzn.ρ2} * {PrmFzn.L2} / ({Fzn.qэф2}) = {PrmFzn.r2} ,

где {PrmFzn.lср2} * {Fzn.W2} = {PrmFzn.L2} - длина проводников фазы обмотки;

2 * ({PrmFzn.lп2} +{PrmFzn.lл2}) = {PrmFzn.lср2} - средняя длина витка;

{Fzn.l2} - активная длина проводника обмотки;

{PrmFzn.Kл2} * {PrmFzn.bкт2} + 2 * {PrmFzn.B2} =

{PrmFzn.lл2} - длина лобовой части;

{PrmFzn.Kл2} - лобовых частей, табл. 6-19 [1];

{PrmFzn.Kвыл2} - частей, табл. 6-19 [1];

{PrmFzn.B2} - длина вылета прямолинейной части катушек из паза от

торца сердечника до начала отгиба лобовой части, по рекомендациям [1];

3.14 * ({Fzn.D2} - {Fzn.hп2}) * {Fzn.β2} / (2 * {Fzn.p2}) = {PrmFzn.bкт2} - средняя ширина катушки;

{PrmFzn.Kвыл2} * {PrmFzn.bкт2} + {PrmFzn.B2} = {PrmFzn.lвыл2} - длина вылета лобовой части катушки.

3.6.4 Приведённое активное сопротивление фазы ротора к числу витков обмотки статора

{PrmFzn.r2} * ({PrmFzn.Vi}) ^2 = {PrmFzn.r2_} ,

где {St1.m} * ({St2.W1} * {St2.Kоб1} )^2 / ({Fzn.m2} * ({Fzn.W2} * {Fzn.Kоб2})^2) = {PrmFzn.v12}.

3.6.5 Активное сопротивление фазы обмотки ротора в относительных единицах

{PrmFzn.r2_} * {St2.I1н} / {St1.U1н} = {PrmFzn.r2__ое} .

3.6.6 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора

15.8 * {St1.f1} / 100 * ({St2.W1} / 100)^2 * {St1.lδ} / ({St1.p} * {St2.q}) * ({PrmFzn.λп1} + {PrmFzn.λл1} + {PrmFzn.λд1}) = {PrmFzn.x1} ,

где {PrmFzn.h3пс} * {PrmFzn.Kβ} / (3 * {St3.b2с}) + ({PrmFzn.h2пс} / {St3.b2с} + 3 * {PrmFzn.h1пс} / ({St3.b2с} + 2 * {St3.bш1}) + {St3.hш1} / {St3.bш1}) * {PrmFzn.Kβ_} = {PrmFzn.λп1} - магнитная проводимость пазового рассеяния;

({St3.b2с} - {St3.bш1}) / 2 = {PrmFzn.h1пс} - высота паза, заполненая проводниками;

0;

{St3.h1с} - 2 * {St3.bиз} = {PrmFzn.h3пс};

{if St2.Обмотка eq однослойная}{PrmFzn.Kβ}{/if}{if St2.Обмотка not однослойная}0.25 * (1 + 3 * {PrmFzn.Kβ_}) = {PrmFzn.Kβ}{/if} и {if St2.Обмотка eq однослойная}{PrmFzn.Kβ_}{/if}{if St2.Обмотка not однослойная}{if PrmFzn.β gteq 0,66}{if PrmFzn.β lt 1}0.25 * (1 + 3 * {PrmFzn.β}) = {PrmFzn.Kβ_}{/if}{/if}{if PrmFzn.β gteq 0,33}{if PrmFzn.β lt 0,67}0.25 * (6 * {PrmFzn.β} - 1) = {PrmFzn.Kβ_}{/if}{/if}{if PrmFzn.β gt 1}{PrmFzn.Kβ_}{/if}{if PrmFzn.β lt 0,33}{PrmFzn.Kβ_}{/if}{/if} - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * {St2.q} / {St1.lδ} * ({PrmFzn.lл1} - 0.64 * {PrmFzn.β} * {St1.τ}) = {PrmFzn.λл1} - магнитная проводимость лобового рассеяния;

{PrmFzn.β} - коэффициент укорочения шага;

{St2.t1} / (12 * {Fzn.δ} * {MgnFzn.Kδ}) * {PrmFzn.ξ1} =

{PrmFzn.λд1}- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

2 * {PrmFzn.Kск_} * {PrmFzn.Kβ} - {St2.Kоб1}^2

* ({Fzn.t2} / {St2.t1})^2 = {PrmFzn.ξ1};

3.6.7. Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора в относительных единицах

{PrmFzn.x1} * {St2.I1н} / {St1.U1н} = {PrmFzn.x1_ое}.

3.6.8 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора

15.8 * {St1.f1} / 100 * ({Fzn.W2} / 100)^2 * {PrmFzn.lδ_} / ({Fzn.p2} * {Fzn.q2}) * ({PrmFzn.λп2} + {PrmFzn.λл2} + {PrmFzn.λд2}) = {PrmFzn.x2} .

где {Fzn.l2} – 0,5 * {Fzn.nк2} * {Fzn.bк2_} = {PrmFzn.lδ_} ;

{PrmFzn.h3про} / (3 * {Fzn.b1р}) * {PrmFzn.Kβ2} + (0,785 – {Fzn.bш2} / (2 * {Fzn.b1р}) + {PrmFzn.h2про} / {Fzn.b1р} + {Fzn.hш2} / {Fzn.bш2}) * {PrmFzn.Kβ2_} = {PrmFzn.λп2};

по рисунку 6-38[1] и таблице 3-11[1]:

- {Fzn.b1р} / 2 = {PrmFzn.h1про};

- {PrmFzn.h2про};

- {Fzn.hп2} – {Fzn.hш2} – {Fzn.b1р} / 2 - {Fzn.b2р} / 10 = {PrmFzn.h3про};

{if St2.Обмотка eq однослойная}{PrmFzn.Kβ2}{/if}{if St2.Обмотка not однослойная} 0.25 * (1 + 3 * {PrmFzn.Kβ2_}) = {PrmFzn.Kβ2}{/if} и {if St2.Обмотка eq однослойная}{PrmFzn.Kβ2_}{/if}{if St2.Обмотка not однослойная}{if PrmFzn.β2 gteq 0,66}{if PrmFzn.β2 lt 1} 0.25 * (1 + 3 * {PrmFzn.β2}) = {PrmFzn.Kβ2_}{/if}{/if}{if PrmFzn.β2 gteq 0,33}{if PrmFzn.β2 lt 0,67} 0.25 * (6 * {PrmFzn.β2} - 1) = {PrmFzn.Kβ2_}{/if}{/if}{if PrmFzn.β2 gt 1}{PrmFzn.Kβ2_}{/if}{if PrmFzn.β2 lt 0,33}{PrmFzn.Kβ2_}{/if}{/if} - коэффициенты учитывающие МДС паза за счет укорочения шага обмотки статора;

0.34 * {Fzn.q2} / {Fzn.l2} * ({PrmFzn.lл2} - 0.64 * {PrmFzn.β2} * {PrmFzn.τ2}) = {PrmFzn.λл2} - магнитная проводимость лобового рассеяния;

3,14 * {Fzn.D2} / (2 * {Fzn.p2}) = {PrmFzn.τ2};

{Fzn.β2} - коэффициент укорочения шага;

{Fzn.t2} / (12 * {Fzn.δ} * {MgnFzn.Kδ}) * {PrmFzn.ξ2} =

{PrmFzn.λд2}- магнитная проводимость дифференциального рассеяния;

0,022 * {Fzn.q2}^2 + 2 - {Fzn.Kоб2}^2 * (1 + {PrmFzn.Δz2})= {PrmFzn.ξ2}.

3.6.9 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора, приведенное к числу витков статора

{PrmFzn.x2} * ({PrmFzn.v12}) ^2 = {PrmFzn.x2_} .

3.6.10 Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора в относительных единицах

{PrmFzn.x2_} * {St2.I1н} / {St1.U1н} = {PrmFzn.x2__ое}.