3

3.4 Расчет ротора

3.4.1 Воздушный зазор по рекомендациям рисунка 6-21 [1]

0,0003 .

3.4.2 Число пазов ротора по рекомендациям таблицы 6-15 [1]

51.

3.4.3 Внешний диаметр

0,132 – 2 * 0,0003 = 0,131 .

3.4.4 Длина пакета ротора

0,1 .

3.4.5 Зубцовое деление

3.14 * 0,131 / 51 = 0,00809 .

3.4.6 Внутренний диаметр сердечника ротора при непосредственной посадке

на вал

0,23 * 0,191 = 0,0439 ,

где 0,23 по рекомендациям табл. 6-16 [1].

3.4.7 Обмотка ротора выполняется в виде литой беличьей клетки, стержни клетки располагаются в пазах, форма и обозначение размеров которого указаны на рисунке 3.3. Для расчета выбран полузакрытый паз.

Рисунок 3.3. Полузакрытый паз

3.4.8 Ток в стержне ротора

0,84 * 7,384 * 28,455 = 176,489 ,

где 0,84;

2 * 3 * 252 * 0,96 / 51 = 28,455 - коэффициент приведения токов ротора к виткам статора.

3.4.9 Площадь поперечного сечения стержня

176,489 / 3500000 = 5,04^-05 ,

где 3500000 - плотность тока в стержне литой клетки согласно рекомендациям [1].

3.4.10 По рекомендациям приведенным в [1], приняты для паза ротора (рисунок 3.3 ):

- 0,0015 - ширина шлица;

- 0,00075 - высота шлица;

- 0,0003 .

3.4.11 Допустимая ширина зубца

0,89 * 0,00809 * 0,1 / (1,8 * 0,1 * 0,97 ) = 0,00413 ,

где 1,8 - индукция в зубце по рекомендациям таблицы 6-10 [1].

3.4.12 Размеры паза (рис. 3.3 [1]):

- 3.14 * (0,131 - 2 * 0,00075) - 51 * 0,00413 / (3.14 + 51 ) = 0,00365 ;

- (0,00365^2 * (51 / 3.14 + 3.14/2) – 4 * 5,04^-05 / (51 / 3.14 – 3.14/2))^ ½ = 0,00155 ;

- (0,00365 - 0,00155 ) * 51 / ( 2 * 3.14 ) = 0,017 .

3.4.13 Окончательно приняты (рис. 3.3):

- 0,00365 ;

- 0,00155 ;

- 0,017 .

3.4.14 Полная высота паза

0,00075 + 0,00365 / 2 + 0,017 + 0,00155 / 2 = 0,0204

3.4.15 Сечение стержня

3.14/8 * (0,00365^2 + 0,00155^2) + ½ * (0,00365 + 0,00155) * 0,017 = 5,04^-05

3.4.16 Плотность тока в стержне

176,489 / 5,04^-05 = 3499909,053 ,

3.4.17 Коэффициент соотношения токов стержня и клетки

2 * sin (3 * 3.14 / 51) = 0,367.

3.4.18 Ток короткозамкнутых колец

176,489 / 0,367 = 480,244 .

3.4.19 Плотность тока короткозамкнутых колец

0,85 * 3499909,053 = 2974922,695 .

где 0,85 – принято для расчета, учитывает уменьшение плотности тока в кольце по сравнению с плотностью тока стержня.

3.4.20 Площадь поперечного сечения кольца

480,244 / 2974922,695 = 0,000161 .

3.4.21 Эскиз короткозамыкающего кольца дан на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4

3.4.22 Размеры короткозамыкающих колец:

- 1,25 * 0,0204 = 0,0255 ;

- 0,000161 / 0,0255 = 0,00634 ,

окончательно принятые размеры:

- 0,00634 ;

- 0,0255 ;

- 0,0255 * 0,00634 = 0,000161 ;

- 0,131 - 0,0255 = 0,106 .

3.4.23 Коэффициент скоса

1.