3

3.8 Расчет параметров рабочего режима

3.8.1 Активное сопротивление взаимоиндукции

{Ptr.Pст_осн} / (3 * {Mgn.Iμ}) = {RabX2.r12}.

3.8.2 Реактивное сопротивление взаимоиндукции

{St1.U1н} / {Mgn.Iμ} - {Prm.x1} = {RabX2.x12}.

3.8.3 Отношение вектора напряжения фазы к вектору ЭДС

1 + {Prm.x1} / {RabX2.x12} = {RabX2.c1}.

3.8.4 Эмпирический коэффициент

arctg[ ({Prm.r1} * {RabX2.x12} - {RabX2.r12} * {Prm.x1}) / ({RabX2.r12} * ({Prm.r1} + {RabX2.r12}) + {RabX2.x12} * ({Prm.x1} + {RabX2.x12})) ] = {RabX2.γ}.

3.8.5 Активная составляющая тока синхронного х.х.

{Ptr.Pст_осн} + 3 * {Mgn.Iμ}^2 * {Prm.r1} / (3 * {St1.U1н}) = {RabX2.Iоа} .

3.8.6 Расчетные величины к Г-образной схеме замещения:

{RabX2.a_};

;

{RabX2.c1} * {Prm.r1} = {RabX2.a};

{RabX2.c1} * ({Prm.x1} + {RabX2.c1} * {Prm.x2_}) = {RabX2.b}.

3.8.7 Потери, не меняющиеся при изменении скольжения

{Ptr.Pст} + {Ptr.Pмех} = {RabX2.P} .

3.8.8 Данные расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя c короткозамкнутым ротором приведены в таблице 3.2., по данным которой построены на рисунке 3.5 рабочие характеристики

Таблица 3.2 - Данные расчета рабочих характеристик