3

3.3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и размещения проводников обмотки в пазу

3.3.1 Принимаем предварительно по табл. 6-10 [1]

- индукцию в зубце 1,79

- индукцию в ярме 1,46

3.3.2 Для размещения проводников всыпной обмотки принят полузакрытый паз, форма и обозначения определяемых размеров его в штампе даны на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

3.3.3 Ширина зубца статора

0,867 * 0,00767 * 0,125 / (1,79 * 0,125 * 0,97) = 0,00383

где 0,97

3.3.4 Высота ярма статора

0,00476 / ( 2 * 1,46 * 0,125 * 0,97 ) = 0,0135

3.3.5 По рекомендациям, приведенным в [1]:

- высота шлица 0,0005

- ширина шлица 0,003

3.3.6 Высота паза

(0,191 - 0,132) / 2 - 0,0135 = 0,0162.

Принято 0,0162.

3.3.7 Размеры паза:

3.14 * (0,132 + 0,0162) / 54 – 3.14 = 0,00607

3.14 (0,132 + 2 * 0,0005 ) - 54 * 0,00383 / (54 - 3.14) = 0,00414

Приняты размеры паза:

- 0,00607

- 0,00414

3.3.8 Высота

0,191 – 2 * 0,0135 - 0,00414 – (0,132 + 2 * 0,0005 + 0,00414)) = 0,0211

3.3.9 Размеры паза в свету:

- 0,00607 - 0,0001 = 0,00597

- 0,00414 - 0,0001 = 0,00403

- 0,0211 - 0,0001 = 0,021

где 0,0001 и 0,0001 - двухсторонние допуски на шихтовку по ширине и высоте паза.

3.3.10 Площадь паза для размещения проводников обмотки

3.14 * 0,00537 / 8 + 3.14 * 0,00343 / 8 + (0,00537 + 0,00343) * 0,0211 / 2 = 0,000109

где 0,0003 * ( 2 * 0,0162 + 0,00607 + 0,00414 )

= 0

0 - площадь междуслойной прокладки;

0,0003 - толщина изоляции, по рекомендации [1].

3.3.11 Коэффициент заполнения паза

0,00133^2 * 23 * 1 / 0,000109 = 0,374

3.3.12 Развернутая схема обмотки статора приведена на рисунке 3.2.