3

3.3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и размещения проводников обмотки в пазу

3.3.1 Приняты предварительно по таблице 6-10 [1] величины:

- индукции в зубце 1,88 ;

- индукции в ярме 1,45 .

3.3.2 Для размещения проводников всыпной обмотки принят трапецеидальный полузакрытый паз, форма и обозначения определяемых размеров его в штампе даны на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

3.3.3 Ширина зубца статора

0,843 * 0,0185 * 0,19 / (1,88 * 0,19 * 0,95) = 0,00874 ,

где 0,95 – коэффициент заполнения сталью (таблица 2-1 [1]).

3.3.4 Высота ярма статора

0,0227 / ( 2 * 1,45 * 0,19 * 0,95 ) = 0,0433 .

3.3.5 По рекомендациям, приведенным в таблице 6-12 [1] приняты:

- высота шлица 0,0015 ;

- ширина шлица 0,0037 .

3.3.6 Высота паза

(0,59 – 0,425) / 2 – 0,0433 = 0,0393 .

Принята высота паза 0,0393 .

3.3.7 Размеры паза:

3.14 * (0,425 + 2*0,0393) / 72 – 0,00874 = 0,0132 ;

3.14 (0,425 + 2 * 0,0015 - 0,0037) - 72 * 0,00874 / (72 - 3.14) = 0,0102 .

Приняты размеры:

0,0132 ;

0,0102 .

3.3.8 Высота

0,0393 – (0,0015 + (0,0102 – 0,0037) / 2 ) = 0,0345 .

3.3.9 Размеры паза в свету

0,0132 - 0,0003 = 0,0129 ;

0,0102 - 0,0003 = 0,00991 ;

0,0345 - 0,0003 = 0,0342 ,

где 0,0003 и 0,0003 - двухсторонние допуски на шихтовку по ширине и высоте паза (стр. 177 [1]).

3.3.10 Площадь паза для размещения проводников обмотки

(0,0129 + 0,00991) * 0,0342 / 2 - 3,06^-05 - 1,41^-05 = 0,000346 ,

где 0,0003 * ( 2 * 0,0393 + 0,0132 + 0,0102 ) = 3,06^-05 - площадь изоляции в пазу;

1,41^-05 - площадь междуслойной прокладки;

0,0003 - толщина изоляции, по рекомендации [1].

3.3.11 Коэффициент заполнения паза

0,0026^2 * 20 * 2 / 0,000346 = 0,781.

3.3.12 Развернутая схема обмотки статора приведена на рисунке 3.2.