3

3.3. Расчет размеров зубцовой зоны статора и размещения проводников обмотки в пазу

3.3.1 Приняты предварительно по таблице 6-10 [1] величины:

- индукции в зубце {St3.Bz1} ;

- индукции в ярме {St3.Ba} .

3.3.2 Для размещения проводников всыпной обмотки принят {St3.ТипПаза} полузакрытый паз, форма и обозначения определяемых размеров его в штампе даны на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1

3.3.3 Ширина зубца статора

{St2.Bδ} * {St2.t1} * {St1.lδ} / ({St3.Bz1} * {St1.lδ} * {St3.Kс1}) = {St3.bz1} ,

где {St3.Kс1} – коэффициент заполнения сталью (таблица 2-1 [1]).

3.3.4 Высота ярма статора

{St2.Ф} / ( 2 * {St3.Ba} * {St1.lδ} * {St3.Kс1} ) = {St3.ha} .

3.3.5 По рекомендациям, приведенным в таблице 6-12 [1] приняты:

- высота шлица {St3.hш1} ;

- ширина шлица {St3.bш1} .

3.3.6 Высота паза

({St1.Da} – {St1.D}) / 2 – {St3.ha} = {St3.hп1_пред} .

Принята высота паза {St3.hп1} .

3.3.7 Размеры паза:

3.14 * ({St1.D} + 2*{St3.hп1_пред}) / {St2.Z1} – {St3.bz1} = {St3.b1с_пред} ;

3.14 ({St1.D} + 2 * {St3.hш1} - {St3.bш1}) - {St2.Z1} * {St3.bz1} / ({St2.Z1} - 3.14) = {St3.b2с_пред} .

Приняты размеры:

{St3.b1с} ;

{St3.b2с} .

3.3.8 Высота

{St3.hп1} – ({St3.hш1} + ({St3.b2с} – {St3.bш1}) / 2 ) = {St3.h1с} .

3.3.9 Размеры паза в свету

{St3.b1с} - {St3.Δbп} = {St3.b1с_} ;

{St3.b2с} - {St3.Δbп} = {St3.b2с_} ;

{St3.h1с} - {St3.Δhп} = {St3.h1с_} ,

где {St3.Δbп} и {St3.Δhп} - двухсторонние допуски на шихтовку по ширине и высоте паза (стр. 177 [1]).

3.3.10 Площадь паза для размещения проводников обмотки

({St3.b1с_} + {St3.b2с_}) * {St3.h1с_} / 2 - {St3.Sиз} - {St3.Sпр} = {St3.Sп_} ,

где {St3.bиз} * ( 2 * {St3.hп1} + {St3.b1с} + {St3.b2с} ) = {St3.Sиз} - площадь изоляции в пазу;

{St3.Sпр} - площадь междуслойной прокладки;

{St3.bиз} - толщина изоляции, по рекомендации [1].

3.3.11 Коэффициент заполнения паза

{St2.dиз}^2 * {St2.Uп} * {St2.nэл} / {St3.Sп_} = {St3.Kз}.

3.3.12 Развернутая схема обмотки статора приведена на рисунке 3.2.